|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Zaporedna številka javnega naročila: | **JNMV-1113/2013-NAR** |
| Datum: | **24.10.2013** |

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Predmet javnega naročila: **Dobava in polaganje laminata ter pozidava odprtine vrat Kopališka 3**

Vrsta postopka: **evidenčni postopek**

Rok za predložitev ponudb je do 4.11.2013.

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

**Navodila za izdelavo ponudbe:**

1. Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku pri katerih se ZJN-2 ne uporablja. Za katere ni potrebno objaviti javnega razpisa.
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.
3. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
4. Ponudba mora biti veljavna do **29.11.2013.**
5. Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Lokacija prevzema/izvedbe: **Na naslov naročnika.**
6. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba **Bojan ČAMPA.**
7. Načini oddaje ponudb:
8. Pisno na naslov: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 VELENJE, sprejemna pisarna MOV, soba št. 10, ki se nahaja v kletni etaži Mestne občine Velenje.
9. Po faksu: **03 8961 654**
10. Po e-mailu: **bojan.campa@velenje.si** ali info@velenje.si

Pripravil skrbnik JN: Bojan ČAMPA

Vodja JN: Alenka REDNJAK

**Specifikacija – predračun naročila:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Predmet** | **Cena na enoto brez DDV** | **Količina** | **Znesek skupaj brez DDV (cena brez DDV x količina)** | **Znesek DDV** | **Znesek skupaj z DDV(cena z DDV x količina)** |
| 1. | Odstranitev tapisona in zaključnih letev iznos ter odvoz na komunalno deponijo. |  | 149,26 m2 |  |  |  |
| 2. | Nabava in polaganje laminata 10mm z zvočno izolacijo, razred 32, ter podložno peno. |  | 149,26 m 2 |  |  |  |
| 3. | Nabava in polaganje mediapan zaključnih letev in al letev pri vratih, stopnici in okoli točilnega pulta. |  | 122,20 m2 |  |  |  |
| 4. | Pozidava odprtine vrat v pritličju 1.6 x 2.00 s siporex zidaki deb. 20 cm ter obojestranska končna obdelava. |  | 3,20 m2 |  |  |  |
| **SKUPAJ:** |  |  |  |  |  |  |

Kratek opis naročila:

Želimo zamenjati dotrajane talne obloge z laminatno oblogo v prostorih Doma borcev in mladine na Kopališki 3 v Velenju. Pozidati je potrebno odprtino kjer so bila nameščena vrata s siporex zidaki.