|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Zaporedna številka javnega naročila: | **JNMV-1072/2013-POG** |
| Datum: | **16.10.2013** |

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik:

Predmet javnega naročila: **Obnova stopnic pod Goriško 61**

Vrsta postopka: **evidenčni postopek**

Rok za predložitev ponudb je do **23. 10. 2013.**

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

**Navodila za izdelavo ponudbe:**

1. Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku pri katerih se ZJN-2 ne uporablja. Za katere ni potrebno objaviti javnega razpisa.
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.
3. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
4. Ponudba mora biti veljavna do **30. 11. 2013.**
5. Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Lokacija prevzema/izvedbe: **Na naslov naročnika.**
6. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba **Rudi VUZEM.**
7. Načini oddaje ponudb:
8. Pisno na naslov: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 VELENJE, sprejemna pisarna MOV, soba št. 10, ki se nahaja v kletni etaži Mestne občine Velenje.
9. Po faksu: **03 8961 654**
10. Po e-mailu: **rudi.vuzem@velenje.si** ali [info@velenje.si](mailto:info@velenje.si)

Pripravil skrbnik JN: Rudi VUZEM

Vodja JN: Anton BRODNIK

**Specifikacija – predračun naročila:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Predmet | Cena na enoto brez DDV | Količina | Znesek skupaj brez DDV (cena brez DDV x količina) | Znesek DDV | Znesek skupaj z DDV(cena z DDV x količina) |
| 1. | Obnova stopnic pod Goriško 61 |  | 1 |  |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |

Kratek opis naročila:

Stopnice, ki vodijo od blokov na parkirišče pod Goriško 59-61 so v tako slabem stanju, da so nevarne za uporabnike, zato jih bomo v celoti prenovili.

Popis del:

* + - 1. Odstranitev obstoječih stopnic (dve stopniščni rami in zgornji podest) v celoti;
      2. Izdelava novih stopnic (2x5) iz plošč pranega kulirja (č/b) in vmesnega podesta stopnic širine 2m, bočno zaključenih z robniki debeline 8 cm;
      3. Prelaganje obstoječih tlakovcev z izravnavo terena na zgornjem podestu (vel. 2x2m);
      4. Dobava in vgradnja držala za roke iz nerjaveče cevi po sredini stopnišča;
      5. Odvoz ruševin na trajno deponijo;
      6. zavarovanje gradbišča, pripravljalna in zaključna dela, humuziranje in zatravitev okolice.