|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Zaporedna številka javnega naročila: | **JNMV-0174/2014-POG** |
| Datum: | **17.2.2014** |

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Predmet javnega naročila: **Nakup novega požarnega zidu in stikal**

Vrsta postopka: **evidenčni postopek**

Rok za predložitev ponudb je do **20. 2. 2014 .**

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

**Navodila za izdelavo ponudbe:**

1. Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku o javnih naročilih male vrednosti katerih po veljavnem zakonu o javnem naročanju ni potrebno objaviti na portalu javnih naročil.
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.
3. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
4. Ponudba mora biti veljavna do **10. 3. 2014**
5. Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Lokacija prevzema/izvedbe: **Na naslov naročnika.**
6. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba **Ksenija DREN.**
7. Načini oddaje ponudb:
8. Pisno na naslov: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 VELENJE, sprejemna pisarna MOV, soba št. 10, ki se nahaja v kletni etaži Mestne občine Velenje.
9. Po faksu: **03 8961 654**
10. Po e-mailu: **informatika@velenje.si**

Pripravil skrbnik JN: Ksenija DREN

Vodja JN: Amra KADRIČ

**Specifikacija – predračun naročila:**

Kratek opis naročila po postavkah:

**Požarni zid Sophos UTM 220**

* Prepustnost požarnega zidu 3 Gpbs,
* VPN prepustnost 500 Mbps,
* IPS prepustnost 640 Mbps,
* Prepustnost protivirusne storitve 235 Mbps,
* 1 Milijon hkratnih povezav,
* 8-krat gigabit Ethernet vrata,
* 3-letna garancija z zamenjavo strojne opreme v 48 urah.

**Licenca za požarni zid Sophos UTM 220**

* 3-letna FullGuard Bundle licenca

**Umestitev naprave v naročnikovo okolje**

* Vgradnja v komunikacijsko omaro,
* Priklop v računalniško omrežje,
* Nastavitev varnostnih storitev po naročnikovih zahtevah:
  + Nastavitev varnostnih pravil požarnega zidu,
  + Nastavitev sistema za preprečevanje neželenih poštnih sporočil,
  + Nastavitev sistema za omejevanje dostopa do spletnih strani (Web Filtering),
  + NAT Nastavitev,
  + Nastavitev varovanja internih spletnih strežnikov,
  + Nastavitev VPN povezav,
* Zagon v produkcijskem okolju in testiranje postavitve,
* Izdelava dokumentacije,
* Dvodnevna podpora (prvi dan priklop in nastavitev, drugi dan testiranje).

**Stikala**

* Cisco SLM2024T-EU (3-kos):
  + SG200-26 26-port Gigabit Smart Switch,
* CISCO Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver (6-kos),
* Optični priključni kabel, dvojni LC-LC 2m multi mode (6-kos).

**Skupna ponudbena cena je;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Predmet | Znesek skupaj brez DDV | Znesek DDV | Znesek skupaj z DDV |
| SKUPAJ: | Nakup novega požarnega zidu in stikal |  |  |  |