RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila:

**NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25**

**POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2).

Ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo po odprtem postopku oddaje javnega naročila za **NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA z oznako GVC 16/25.**

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem razpisu.

**1. PODATKI O NAROČNIKU:**

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELENJE (v nadaljevanju PGD Velenje)**

**Žarova cesta 2**

**3320 Velenje**

**Slovenija**

**V skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZJN-2 Prostovoljno gasilsko društvo Velenje pooblašča Mestno občino Velenje za izvedbo postopka javnega naročila za NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25.**

**2. PREDLOŽITEV PONUDBE**

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do 0**4.03. 2015** najkasneje **do 9.** ure v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.

**Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom kot prepozne.**

**3.  ODPIRANJE PONUDB**

Javno odpiranje ponudb bo **04.03.2015** ob **11.** uri v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

**PGD VELENJE**

**predsednik**

**Karli Privšek**

**NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE**

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25.**

Skrajni rok za izvedbo javnega naročila je 365 dni po podpisu pogodbe.

**VRSTA POSTOPKA: oddaja javnega naročila po odprtem postopku**

Vrsta in opis predmeta javnega naročila sta razvidna iz razpisne dokumentacije. Storitev se mora izvesti strokovno in kvalitetno, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi).

Pogodbena dela morajo ponudniki oziroma (pod)izvajalci izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom.

Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika za **NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25** so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje, ki je predmet javnega naročila. Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najprimernejšemu ponudniku, obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

**Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, oziroma, da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe in sicer brez povrnitve kakršnih koli stroškov ali škode.**

1. JAMSTVO ZA NAPAKE

Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika in drugimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku ne glede na število podizvajalcev.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Skladno z 9. Odstavkom 37. člena ZJN v popisih oziroma specifikacijah del in opreme, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip in proizvajalec, dodajamo navedbo **»kot na primer«**, kar pomeni, da morajo biti ponujeni elementi najmanj **enakovredni** elementom, navedenih v naročnikovih postavkah, glede tehničnih karakteristik in kakovosti.

V nekaterih postavkah je naročnik opredelil predmete po blagovnih znamkah. Ponudnik lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar mora pri posamezni poziciji navesti tip proizvajalca in tip ponujenega elementa, ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo ( prospekt, atest, certifikat, vzorec ali podobno ), iz katere bodo razvidne tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa.

1. PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ, ter področje, ki je predmet javnega naročanja.

1. JEZIK

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine ponudbene dokumentacije.

Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe. Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

1. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena pri vsakem navedenem pogoju.

Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled. Dokumenti morajo odražati aktualno in resnično stanje. Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno v oklepaju ob vsakem posameznem dokazilu.

Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko ne smejo bistveno odstopati od priloženih obrazcev. Vse izjave in obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom).

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

## 5.1. IZPOLNJEN OBRAZEC PONUDBE

## 5.2. POKLICNA SPOSOBNOST (Priloga št. 1)

Izpolnjen obrazec Prijava: Podatki o ponudniku, Registracija in dejavnosti

**POGOJ: Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila, v skladu s 43. členom ZJN – 2.**

## 5.3. OSNOVNA SPOSOBNOST (Priloga št. 2)

* Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN – 2 (za ponudnika).
* Pisna izjava zakonitega zastopnika ponudnika (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakoniti zastopnik ponudnika ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN – 2 (za vsakega posameznega zakonitega zastopnika ponudnika).
* Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
* Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.
* Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.

**POGOJI:**

**1. Ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN–2.**

**2. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku likvidacije.**

**3. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN–2.**

**4. Ponudnik mora imeti na dan, ko je oddana ponudba, plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.**

**Opombi:**

**Pogoje osnovne sposobnosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost mora izpolnjevati tudi podizvajalec.**

**Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila/zapriseženo izjavo, da niso storili prej navedenih kaznivih dejanj.**

## 5.4. EKONOMSKO - FINANČNA SPOSOBNOST (priloga št. 3)

**Podatki o finančnem stanju podjetja** (ne smejo biti starejši od enega meseca pred rokom za predložitev ponudb):

* pravna oseba - gospodarska družba predloži obrazec BON 2
* samostojni podjetnik – posameznik predloži BON – 1/SP.

**POGOJ: Podatki o finančni disciplini ne smejo izkazovati, da je imel ponudnik v zadnjih tridesetih (30) dneh pred izdajo potrdila (BON – 2, oz. BON – 1/SP) dospele neporavnane obveznosti.**

## 

## 5.5. TEHNIČNA SPOSOBNOST (priloga št. 4)

**5.5.1. Terminski plan izvedbe.**

Ponudnik mora za izvedbo javnega naročila predložiti izdelan in podpisan terminski plan.

**POGOJ:** Izvedba javnega naročila mora biti zaključena do 365 dni po podpisu pogodbe.

**5.5.2. Pisna izjava o garancijskih rokih**.

**POGOJ:** Ponudnik mora ponuditi tiste garancijske roke, ki veljajo pri nakupih vozil, to je najmanj 24 mesecev (2 leti) na podvozje ter 42 mesecev za nadgradnjo.

Ponudnik je dolžan zagotavljati razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj 15 let po izteku garancijske dobe.

**5.5.3. Tehnične zahteve**

Ponudnik mora za izvedbo javnega naročila izdelati in priložiti specifikacijo ponujenega predmeta javnega naročila oz. drug primerljiv dokument, iz katerega bo razvidno, da ponujen predmet ustreza spodaj navedenim tehničnim zahtevam.

**5.5.3.1. POGOJ:** Ponujen predmet mora ustrezati spodaj navedenim tehničnim zahtevam.

Vozilo mora ustrezati tehničnim zahtevam za pridobitev SLO homologacije vozila, tehničnim zahtevam naročnika in tipizaciji GZS (Gasilska zveza Slovenije)

**5.5.3.1.1. splošno**

**Dimenzije vozila**:

- dolžina: max. 7.500 mm

- širina: max. 2.500 mm

- višina: max. 3.030 mm

- dovoljena skupna masa: max. 13.500 kg

- najmanjši premer obračalnega kroga sme znašati max. 17,4 m

**5.5.3.1.2. PODVOZJE**

**-** predvidoma, kot je npr. Mercedes Benz, tip Atego 1529 AF 4x4, motor EURO V

- kabina v nadgradnji za posadko 1+1+4

- moč motorja min. 210 kW (286 KM)

- predvideno medosje 3860 mm

- dovoljena skupna masa max. 13.500 kg,

- rezervoar goriva cca 130 l (izdela ga izdelovalec nadgradnje),

- avtomatske snežne verige sistem Rud Rotogrip na zadnji osi,

**Barva podvozja**:

**Kabina in nadgradnja** svetleča rdeča, RAL 3024

**Podvozje vozila:** črna barva RAL 9005

**Blatniki, odbijači:** sijajnabela barva RAL 9010

**Platišča:** originalna tovarniška barva - siva

**Mesta mazanja:** označena v rumeni barvi RAL 1016oz. 1018

**Notranjost kabine:** ognjeno rdeča RAL 3024

**Prostori za opremo:** Aluminij - nebarvano

**Aluminijasti deli:** nebarvani, rolete so eloksirane, naravne barve

**Zaščita podvozja:** poleg osnovne barve mora biti izvedena tudi dodatna zaščita proti koroziji

**Zaščita votlih profilov:** izvedena na vseh odprtih in zaprtih jeklenih ceveh na karoseriji, kjer je to potrebno

**Napis za tlak v pnevmatikah:** nad vsemi kolesi z nalepko v beli barvi RAL 9010 izraženo v bar

**Napisi, oznake, dekor:** Grb in ime društva na obeh vratih se označi z nalepko v skladu z tipizacijo GZS, na sprednjem pokrovu motorja naj bo napis »GASILCI« z nalepko bele barve RAL 9010

Simbol telefona in št. 112 - na zadnji in bočnih straneh z nalepko bele barve RAL 9010. Okrasni dekor se uskladi z naročnikom oz. ponudnik predloži svoj predlog s skico.

Vse nalepke, ki so bele barve naj bodo odsevne. Vse komande, stikala in pripomočki za vklop - izklop so označeni s simboli, nad predalniki z opremo so oznake s simboli ali napisi v slovenskem jeziku. Vozilo naj ima v smislu boljše vpadljivosti nalepljene tudi odsevne trakove.

**Pnevmatike nameščene na podvozju**:

- 1. prema: 2 x 275/70 R 22,5 ; trakcija (M+S), profil za teren

- 2. prema: 4 x 275/70 R 22,5 ; trakcija (M+S), profil za teren

**Tehnične lastnosti podvozja**

**-** sprednja prema 6,1 t

- zadnja prema H4, krožn. zobnik 390mm, hipoidni, 11,0 t

- zapora diferenciala na zadnji in sprednji premi

- zavora ABS

- bobnasta zavora na spr. in zadnji premi

- stabilizator, pod okvirjem, zadnja prema

- sovoznikov togi sedež, enojen

- sedežna prevleka, gladka tkanina, temne barve

- filter za cvetni prah

- polica nad sprednjim steklom z 2 predaloma

- strešna lina

- kratka kabina S

- nagibna hidravlika za kabino

- S-kabina

- Na kabini vsa ogledala: \* zunanje glavno vzvratno ogledalo L+D, električno nastavljivo in ogrevano,

\* širokokotno ogledalo na D strani,

\* ogledalo za opazovanje rampe,

- Inštrument z grafičnim prikazom in ekometrom, prikaz zunanje temperature, informacijski sistem za voznike

upravljanje iz volana

- vhod v kabino z dvema stopnicama

- 6 stopenjski ročni menjalnik

- stalni 4x4 pogon

- rezervoar za AdBlue 8 l

- zvočna izolacija po ECE

- zadnje vzmeti, 10,5 t, parabolne, 1-stopenjske

- zaščitni pokrov za kolesne matice

- strmo ramenska platišča 7.50 x 22.5

- brez rezervnega kolesa

- vozilo z volanom na levi strani, za desni promet

- varnostni pas (voznik in sovoznik)

**Posebna oprema (lahko izključuje osnovno opremo):**

- zapora diferenciala na sprednji premi

- prestavno razmerje preme i = 5,222

- parkirna zavora, dodatno na sprednji premi

- zavora za priklopnik, 2-krožna

- zadnji spodnji ščitnik (ECE)

- predoprema okvirja za montažo stremena (po dva vlečna ušesa na šasiji, spredaj in zadaj z ustrezno velikim

škopcem z ustrezno nosilnostjo)

- voznikov pnevmatsko blažen sedež, Standard

- akumulatorja minimalno 2 x 12 V/115 Ah,

- električni pomik okenskih stekel na obeh straneh

- gumijasti predpražniki za voznika in sovoznika

- klimatska naprava

- vtičnica za zunanje napajanje akumulatorja (hitri zagon)

- generator 28 V/100 A

- varnostni avtomati

- napetostni pretvornik 24 V/12 V, 10 A

- PSM, CAN nadgradnje in priklopnika, ISO 11992

- stikalo št. 1 za elektriko za tujo nadgradnjo

- vtičnica za priklopnik 24 V, 15-polna

- vtičnica za priklopnik, 12 V, 13-polna, adapter

- zvočno opozorilo na vzvratno vožnjo, komb. z opozorilnim utripanjem vseh smernikov

- senčnik zunaj, transparenten z kasneje vgrajenimi reflektorji ( 2x )

- sprednje glavno ogledalo L+D ogrevano

- daljinsko vodena sklopka

- tahometer, opustitev tahografa

- predoprema za CB-postajo, 12 V, jašek DIN

- predoprema za 12 V radio, poznejša vgradnja

- ranžirni tank 20 l, (rezervoar goriva 130 l bo kasneje izdelal izdelovalec nadgradnje)

- meglenke, halogenske

- zaščitna mreža proti kamenju, kovinska, za žaromete

- predoprema za vrtečo se signalno luč (namenjeno za vgradnjo svetlobnega bloka - modre luči na kabini vozila)

- ustrezni odgon za pogon gasilske črpalke

- hlajenje olja v menjalniku

- sprednje vzmeti 5,7 t, parabolne

- vlečna sklopka Rockinger

- spojka za vleko prikolice

- omejevalnik hitrosti do 130 km/h

- torbica s prvo pomočjo

- varnostni trikotnik

- opozorilna luč

- odsevni jopič

- kategorija nosilnosti 15,0 t

- gasilsko vozilo

- 2 zagozdi

- glavno stikalo za odklop akumulatorjev od celotne inštalacije

- električno centralno daljinsko zaklepanje vrat na kabini

**Ponudnik mora navesti vso opremo s proizvajalčevimi kodami, s katerimi je opremljeno podvozje. V kolikor se posamezne tehnične lastnosti podvozja nanašajo na določenega proizvajalca, mora ponudnik istovrstne lastnosti upoštevati in izkazati pri drugem proizvajalcu.**

**5.5.3.1.3. NADGRADNJA**

**Nadgradnja kabine:**

Posadka vozila **1 + 1 + 4**.

- Kabina za posadko MORA BITI INTEGRIRANA v nadgradnjo !

- Vozilo mora imeti certificirana pritrdišča za vse varnostne pasove (varnostni standard)

- Nadgradnja mora imeti rezervoar prostornine 2.500 litrov

- V nadgradnjo mora biti v zadnjem delu vgrajena črpalka, ki zagotavlja izhodni tlak vsaj 3.500 l/min pri 10 bar in na

visokem tlaku vsaj 400 l/min pri 40 bar

- zagotovljeno mora biti el. pomik vseh stekel

**Prva vrsta** (v kabini podvozja): voznik in sovoznik; Prostor med voznikom in sovoznikom je namenjen za namestitev opreme (kot npr. 1 x ročna UKV postaja, fascikl z dokumentacijo, pisala, fotoaparat,…). V ta namen se vgradi vmesna konzola z mestom za odlaganje. Vgradita se tudi 2 x držalo za čelado z osvetlitvijo pod njima. LED luč se vklaplja preko stikala, ki je na stranici.

**Druga vrsta:** štirje sedeži, z vgrajenimi nosilci za IDA, pogled v smeri vožnje; Sedeži, ki so namenjeni IDA, naj omogočajo naslon za hrbet in glavo tudi ko v nosilcu ni IDA.

Vsi sedeži morajo biti opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi.

Nasproti druge vrste se izdela odlagalno mesto za maske IDA in ostalo priročno opremo. V sredini se namesti Al blok z predali in odlagalnimi mesti. Na tem Al bloku se izdela pritrdišče za ročne svetilke 4 x LED, (brez polnilca), za 2 x UKV ročna postaja z polnilno enoto in pritrdišče za kovček z termo kamero.

Notranjost kabine naj bo iz gladkega aluminija, nerjavnega jekla in umetnih materialov. Sedeži in nasloni morajo biti iz materialov, ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo. Poleg tega morajo biti iz temnih materialov, da je vidnost umazanije manjša. Sedeži 4 članske posadke z IDA naj bodo v oranžni barvi.

Streha kabine mora imeti nameščen okrov iz umetne mase v beli barvi z integriranimi modrimi lučmi. Na strehi naj bo vgrajena 4 delna stikalna lestev tako da ne bo presegala max. dovoljene skupne višine vozila. V kolikor dopušča višina in prostor na strehi naj se namesti Al zaboj z pokrovom za shranjevanje ročnega orodja (lopate, metle, požarni kavelj, vile….).

Tla prostora za posadko morajo biti obložena z odstranljivo ne-drsno podlogo v izvedbi (tesnjenje, zavihek), ki onemogoča zatekanje vode pod sedeže ali pod prostore za opremo. Na stropu morajo biti nameščeni kvalitetni ročaji za oprijem med vožnjo v katere so vgrajene led luči za osvetlitev prostora.

Prostor za posadko mora biti primerno osvetljen. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko mora biti preko rotirajočih ali pnevmatsko nagibnih stopnic, ki z odpiranjem ustvarijo poševno lego in ki omogoča lažje in varnejše vstopanje in izstopanje. Gibanje teh stopnic je pogojeno z odpiranjem vrat. V zaprti legi morajo biti zaščitene proti vdoru vode in prahu. Stopnice morajo biti osvetljene, prekrite pa z proti drsnim posipom oziroma premazom. Izpostavljeni deli mehanizma za gibanje stopnic morajo biti ali skriti ali ustrezno zaščiteni proti poškodbam.

Rob tal kabine mora biti označen z vrsto LED razsvetljavo. Za lažji vstop / izstop služijo drogovi za prijemanje, prevlečeni z nedrsečo maso in so v svetlejših (oranžnih) barvah. Izstopna odprtina vrat mora biti čim bližje stropu kabine. Okna vrat v prostoru za 4 gasilce morajo imeti možnost električnega pomika – odpiranja stekla, bočna vrata pa naj bodo steklena, v črni barvi, z zatemnjenimi stekli sicer pa prozorna do tal, da se pred izstopom vidi okolica. Na bočnih vratih prostora za posadko naj bo nalepka z oznako, ki ponazarja proizvajalca.

V prostoru za posadko pod sedeži v drugi vrsti mora biti predviden prostor z enostavnimi predali za hranjenje vsaj 10 pollitrskih plastenk vode in z več mrežnimi žepki kamor lahko shranimo manjše predmete.

Vgradnja antene za radio in UKV zveze se namestijo premišljeno (morda ob strani vozila) zaradi navedenih omejitev glede max. višine 3030mm.

Levi in desni bok med sprednjimi in zadnjimi kolesi naj bo barvan v RAL 3024. Nalepljeni naj bodo odsevni trakovi da poudari izgled.

Na sprednjem zgornjem robu kabine (nad šipo) naj se namesti PVC senčnik v katerega se tudi vgradita reflektorja L + D za osvetlitev okolice pred vozilom.

**Nadgradnja (cisterna)**

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo naj bo izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so privarjena pritrdišča za nadgradnjo (oprema) ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, črpalke in rezervoarja za vodo. Pomožni okvir je preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila.

Nadgradnja vozila naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino. Izvedena je lahko tudi kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevnega ogrodja), ali temu podoben tehnološki sistem. Nadgradnja mora biti izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša. Rezervoar vode je vzdolžno postavljen glede na smer vožnje nad zadnjo osjo vozila. Levo in desno je prostor za namestitev opreme, zaprt s po tremi kvalitetnimi Al roletami na vsaki strani. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock), z ključavnico. Ključavnica naj bo izvedena na način, da je odpiranje rolet omogočeno brez uporabe mehanizma ključavnice. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniški kabini. Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roleto (tudi pri roletah nad zadnjimi kolesi) pohodne stopnice prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom. Pohodne stopnice morajo imet pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Pri zaprti legi morajo tesno zapreti vse prostore z opremo.

Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) je zaprta z dvižnimi pleksi steklenimi vrati, ki mora imet pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Ob odprtju zadnjih dvižnih vrat se mora avtomatsko vklopiti razsvetljava zadnjega prostora. Notranjost nadgradnje naj bo oblečena v gladke plošče iz eloksiranega aluminija. Streha nadgradnje naj bo pohodna, pokrita oziroma premazana s protidrsno oblogo. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z integriranimi reflektorji za osvetlitev okolice, z lučmi za osvetlitev pohodne strehe in integriranimi modrimi lučmi zadaj. Dostop do strehe naj bo preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi naj bo lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena se mora ugrezniti v nadgradnjo, pri tem se mora trdno zasidrati na zgornjem in spodnjem nosilcu. Za lažji prestop na streho morata biti ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova.

Streha mora biti osvetljena. Stikalna štiridelna aluminijasta lestev, ki je na strehi nadgradnje, mora biti nameščena na kvalitetnih izvlečnih saneh, ki uporabniku preko vzvoda in mehanske ročice omogočajo enostavno spuščanje lestve s tal v kolikor bo zaradi omejitve višine to mogoče.

Nadgradnja ima en navijak, nameščen v zadnjem delu nad črpalko. Cev mora biti ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo okvirja z vrtljivimi valjčki.Pogon bobna je elektromotor, z možnostjo tudi ročnega navijanja v primeru okvare. Visokotlačna cev na navijaku mora imeti dolžino 50 ali 60 m in notranji premer fi 28mm. Visokotlačna cev mora biti speta s spojko storz fi 38 mm na navijak. Na koncu visokotlačne cevi naj bo s spojko storz fi 38 mm nameščen turbo ročnik kot npr. NEPIRO ERGO. Ročnik mora imeti tudi nastavek za težko peno. Za zaščito opreme nameščene pod navijakom mora biti pod navijakom nameščena zaščita pred umazanijo ter vodo v obliki korita z odvajanjem vode na prosto.

Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema naj bo nameščena čim nižje. Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec kjer je le mogoče izogiba pritrjevanju s trakovi (z ježkom, z zaponkami,...), prednost naj imajo druge rešitve.

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenskimi napisi. Prav tako morajo biti vsi informacijski in opozorilni napisi, ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno v slovenskem jeziku.

**Črpalka (kot npr. Rosenbauer NH 35 ali podobno)**

Črpalka mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. Pogon črpalke naj bo izveden preko hlajenega izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov. Nameščena naj bo v zadnjem delu vozila, za rezervoarjem vode. Izvedba črpalke je centrifugalna. Vklop črpalke mora biti izveden iz prostora, kjer je nameščena črpalka – kontrolne plošče in iz kabine vozila. Biti mora avtomatiziran: aktiviranje sklopke, vklop pogona črpalke in odpiranje ventila rezervoarja vode. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo in/ali s penilnim sredstvom, morajo biti izdelani iz korozijsko odpornih materialov ali delov prevlečenih s protikorozijskimi materiali. Črpalka mora imeti avtomatsko sesalno napravo za odzračevanje v primeru oskrbovanja z vodo iz zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za vodo mora imeti črpalka priključek s premerom Storz 110 mm, zaprt s slepo spojko. Za sesanje penilnega sredstva iz zunanjega vira pa mora imeti črpalka priklop Storz 25, prav tako zaprt s slepo spojko. Tlačni izhodi iz črpalke so štirje velikosti 75 mm (Storz B), po dva na vsaki strani (levo in desno), opremljeni z zapornimi zasuni, ter en visokotlačni izhod povezana s hitro napadalno napravo (navijakom). Črpalka mora imeti avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnem izhodu neodvisno od odjemne količine. Črpalka oziroma ohišje črpalke mora imeti omogočeno gretje / hlajenje (v primeru ekstremnih pogojev) s hladilno tekočino motorja podvozja. Črpalka ter pripadajoči cevni sistem morajo imeti možnost popolne izpraznitve vode (za zimski čas). Prav tako mora biti omogočeno izpiranje črpalke in vseh cevovodov, ki pridejo v stik z penilnim sredstvom. Črpalka mora imeti sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki, sproži akustični signal in spusti vodo bodisi v rezervoar ali na prosto (kadar se uporablja penilno sredstvo). Predvidoma naj ima črpalka avtomatsko upravljanje preko displeja na dotik tipk za preklop med nizkim in visokim tlakom, za odpiranje tlačnih izhodov in za sesalno napravo.

Črpalka mora imeti minim. funkcije za upravljanje kot so: vklop/izklop črpalke, nastavitev vrtljajev motorja, funkcije za upravljanje s svetlobnim stolpom (dvig/spust, vklop žarometov). Kontrolna plošča črpalke mora imeti pokazatelje: mano-vakumeter, manometer za nizki tlak, manometer za visoki tlak, merilnik količine vode v rezervoarju, števec obratovalnih ur ter ostale indikatorje, ki kažejo funkcije delovanja črpalke in opozarjajo upravljavca na nepredvidena stanja.

Kontrolna plošča mora imeti nočno osvetlitev. Besedilne oznake, meni in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku. Prav tako mora biti omogočen enostaven dostop za vzdrževanje in popravila tudi z leve in desne strani nadgradnje.

**Dozator penila FIX – MIX**

Sistem za doziranje penilnega sredstva (penila) mora biti izveden tako, da je omogočeno točno določeno mešanje deleža vode in penila neodvisno od tlaka in/ali pretoka vode. Dozator mora biti vgrajen s črpalko. Sistem mora biti namenjen tako za proteinska kot tudi sintetična penila. Sistem doziranja na nizkem tlaku naj bo stopenjski, z nastavitvijo treh dodajnih stopenj: 1%, 3% in 6 %.

Ob zadnjem delu je priključna cev fi 25 mm z spojko za priključitev sesalne gibljive cevi, ki jo potopimo v posodo z penilom.

**Rezervoar za vodo**

Kapaciteta rezervoarja za vodo je 2.500 l. Izdelan naj bo iz poliestrskih smol ojačanih s steklenimi vlakni oziroma iz drugih umetnih (polimernih) materialov. Postavljen je vzdolžno glede na smer vožnje. Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja morata biti zadaj desno nameščen en polnilni priklop velikosti Storz B, zaprt s slepo spojko. Polnilni priklop mora imeti zasun in protipovratni ventil, sicer pa se izvaja polnjenje vozila med obratovanjem avtomatsko. Rezervoar mora imeti avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira. Na levi in desni strani nadgradnje morata biti nameščena optična pokazatelja količine vode v rezervoarju, izdelana iz luči različnih barv. Na zgornji strani mora imeti rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil. Rezervoar mora pod podvozjem imeti tudi izpustni ventil.

**Rezervoar za penilo**

Vozilo ne bo imelo rezervoarja za penilo temveč predviden prostor za 6 ročk – posod po 20 litrov.

**Svetlobni stolp**

Pnevmatski (ali drugo strojno dviganje/spuščanje) svetlobni stolp naj bo sestavljen iz LED reflektorjev z osvetlitvijo 360° in med 25.000 do 30.000 lumnov na vsako stran, ki omogoča delo gasilcem. LED reflektorji naj bodo vezani na omrežje podvozja in z možnostjo priklopa na el. agregat v primeru, če vozilo ugasnemo. Vsaka stran LED reflektorjev se prižiga ločeno, ni potrebno vrtenje reflektorja in nastavitev kota. Položaj stolpa je lahko v zadnjem ali prednjem delu nadgradnje, pritrditev na zunanjo steno nadgradnje zadaj ni dopustna. Pri namestitvi v zadnji del se morajo reflektorji pri spustu popolnoma ugrezniti v nadgradnjo, tako da je preko pohodnega pokrova omogočeno neovirano gibanje po strehi. Pri namestitvi v sprednji del pa morajo biti reflektorji pri spuščenem stanju mehansko zaščiteni proti udarcem – s cevno zaščito. Skupna višina dvignjenega stolpa se meri od tal in mora biti vsaj 5,5 m. Upravljanje s stolpom je pri črpalki. Stolp se mora ob pritisku na gumb samodejno spraviti v transportni položaj. Varnostni elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp: opozorilo v kabini (kontrolna lučka in zvočni signal) in pri črpalki pri izvlečenem stolpu, samodejni izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev ob sprostitvi ročne zavore vozila. Iztegnjen dvižni steber mora delovati tudi ob hitrosti vetra do 100 km/h.

**3.1.4. Oprema v vozilu, ki je predmet ponudbe (dobava ponudnika)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Naziv opreme: | količina: | Standard DIN |
| 1. | **OPREMA** |  |  |
|  | Izolirni dihalni aparat na stisnjen zrak,  komplet z masko kot je npr. proizvajalec DRAGER in jeklenko 6,8/300 bar  (30 let življenjske dobe jeklenke) | 4 kompl. | 58645/10 |
|  | Opozorilni brezrokavnik | 3 kos | 30711/1 |
| 2. | **GASILNA OPREMA** | | |
|  | Gasilna metla z ročajem 2,4 m | 2 kos |  |
|  | Mešalec za peno Z2 | 1 kos | 14384 |
|  | Sesalna cev za penilo D1500 z navezano spojko D - fi 25mm | 1 kos | 14819 |
|  | Ročnik za težko peno S2 | 1 kos | 14366/1 |
|  | Ročnik za srednje težko peno M2 | 1 kos | 14366/1 |
|  | Visokotlačna brentača HI PRESS , V=10l | 1 kos |  |
| 3. | **CEVI, ARMATURE IN PRIBOR** |  |  |
|  | Tlačna cev B, l = 5m, kompl. z spojkama, bela barva | 1 kos | 14811/1 |
|  | Tlačna cev B, l = 20m, kompl. z spojkama, odsevna zelena barva | 6+3 kos | 14811/1 |
|  | Tlačna cev C, l = 15m, kompl. z spojkama, odsevna zelena barva | 9+6 kos | 14811/1 |
|  | Tlačna cev S 28 s tlačno spojko DIN 14330-C-S28,  dolžine 50 ali 60 m za na vijak in ročnikom kot je npr. NEPIRO | 1 kpl | 14817/1 |
|  | Sesalni koš A, z nepovratno loputo | 1 kos | 14362 |
|  | Zaščitna košara (mreža) za sesalni koš A | 1 kos | 14375/1 |
|  | Hidrantni nastavek 2B | 1 kos | 14375/1 |
|  | Zbiralnik A-2B | 1 kos | 14355 |
|  | Razdelilec B/CBC | 1 kos | 14345 |
|  | prenosna kaseta za min 2 kos B tlačna cev | 2 kos |  |
|  | prenosna kaseta za min 3 kos C tlačna cev | 2 kos |  |
|  | Prehodna spojka A-B, storz | 2 kos | 14343 |
|  | Prehodna spojka B-C, storz | 3 kos | 14342 |
|  | Oporno koleno B z storz spojkami | 1 kos | 14368 |
|  | Ventil za omejevanje pritiska, dim. B  (omejevalec tlaka) | 1 kos | 14380 |
|  | Ročnik kombiniran, nastavljiv po pretoku in obliki curka, dim. C – kot npr.  ROSENBAUER, model RB 101 EN | 4 kos | 14365/1 |
|  | Delovna vrv (vezalna vrv) 20m s karabinom F po DIN 5290 | 1 kos | 14920 |
|  | Delovna vrv (ventilna vrv) 20 m s karabinom F po DIN 5290 | 1 kos | 14920 |
|  | Cevni pritrdilec C, B | 4 kos | 14828 |
|  | Cevna obveza 2 x C, 2 x B , odsevna barva | 4 kos | 14828 |
|  | Cevni mostiček 2 B | 2 kos | 14820/1 |
|  | Vedro INOX, 10 litrov | 1 kos |  |
|  | Spojni ključ ABC | 3 kos | 14822/2 |
|  | Hidrantni ključ B za podzemni hidrant, z nastavkom ene in druge dim. | 1 kos | 3223 |
|  | Hidrantni ključ za nadzemni hidrant – univerzalni C | 1 kos | 3223 |
|  | Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov  (par, povezan z verigo) | 1 kos |  |
| 4 | **REŠEVALNA OPREMA** |  |  |
|  | Stikalna lestev 4-delna, aluminijasta | 1 kos | 14711/2 |
|  | Reševalna vrv 30m s torbico in nosilna vrv po DIN 14921 | 4 kos | 14920 |
| 5 | **SANITETNI PRIBOR** |  |  |
|  | Nosila zajemalna kot npr. FERNO, pvc z pritrdilnimi trakovi SPYDER | 1 kpl |  |
| 6 | **OSVETLITEV, SIGNALIZACIJA IN ZVEZE** |  |  |
|  | Ročna svetilka z baterijskim vložkom  kot je npr. LED LENSER, model P14 | 4 kos |  |
|  | Varnostni triopan znak za gasilce (napis v SLO) | 2 kos |  |
|  | Varnostna svetilka, možnost namestitve na triopan znak | 2 kos |  |
|  | Signalni lopar, osvetljen in svetlobno odbojen z obeh strani, LED izvedba | 2 kos |  |
|  | Opozorilna zastava 500 x 500 mm,  (belo-rdeče-bela ali rdeča) ( 1:2:1 ) | 2 kos |  |
|  | Ročna (prenosna) radijska postaja vključno z spiralnim kablom in mikrofonom, že programirana v sistem ZA-RE,z vso urejeno dokumentacijo, kot je npr. proizvajalca MOTOROLA, tip DP 4600 | 2 kos |  |
|  | Mobilna radijska postaja , že programirana v sistem ZA-RE, z vso urejeno dokumentacijo, kot je npr. proizvajalca MOTOROLA, tip DM 4600,  + zvočniki v kabini, prostoru za posadko in sistem za poslušanje in javljanje strojnika pri črpalki | 1 kos |  |
|  | Opozorilni prometni stožec z refleksno folijo visok cca. 600mm, z samostojno notranjo osvetlitvijo na baterije, zložljiv kot npr. proizvajalca DONGES | 6 kos |  |
|  | Megafon za opozarjanje, na baterije, moči vsaj 25W | 1 kos |  |
|  | Reflektor-vodotesen ( IP 54 ), 220V/50Hz, z vsaj 3 m kablom, stikalom za vklop/izklop v LED tehniki, komplet z nosilcem za pritrditev na stativ, moči vsaj 4.500 lumnov (kot je npr. model RLS 1000 - Rosenbauer) | 2 kompl. |  |
|  | Stojalo zložljivo (stativ) za LED reflektor | 2 kos | 14683 |
|  | Kabelski podaljšek A1 – 3 x 2,5 – 45m, na kolutu z 3 x vtičnica 220V | 2 kos | EN 61242 |
|  | Kabelski podaljšek z avtomatskim navijanjem na poteg, vgrajen v vozilu, priklopljen na el. agregat | 1 kos |  |
|  | Razdelilec, 3-delni, zaščiten proti vodi DIN 40050-IP 55 | 1 kos |  |
| 7 | **DELOVNE PRIPRAVE IN OPREMA** |  |  |
|  | Elektro agregat 14kVA z akum. zagonom, vzdrževanje akum. vezano na vozilo, z vtičnicam 2x400V in 3 x 220V, FIT stikalom, kot npr. proizvajalca ROSENBAUER ali podobno | 1 kos | 14685-1 |
|  | Vezne vrvi dolge 2 m, debeline 8 mm | 4 kos |  |
|  | Trgalni kavelj B, z sestavljivim ročajem | 1 kos | 14851 |
|  | Kovinski pladenj | 2 kos | 14060 |
|  | Škopec C3 za dovoljeno obremenitev do 100kN – pocinkan, 2 kos vgrajena spredaj in 1 x zadaj na vozilu | 3 kos | 82101 |
| 8 | **ROČNO ORODJE IN MERILNE NAPRAVE** |  |  |
|  | Lomilka 700 | 1 kos | 14853 |
|  | Lomilno orodje | 1 kos | 14901 |
|  | Kovček za orodje, 5-delni  ( velikost 500 x 222 x 250 mm ) za  avtomobilsko orodje za črpalko in  komplet orodja sestavljen iz:  - ključavničarsko kladivo 500 S  - kamnoseško kladivo 2 S  - klešče 180 z izoliranim ročajem  - sekač A 300  - Izvijač A-A 0,8 x 4  - Izvijač A-A 1, 6 x 10  Proizvajalca UNIOR Zreče ali podobno | 1 kos | 1041  6475  5244  6453  5265  5265 |
|  | Gasilska sekira | 1 kos | 14900 |
|  | Drvarska sekira | 1 kos | 7294 |
|  | Žaga luknarica B350 | 1 kos | 7258 |
|  | Klešče za žico fi=12 | 1 kos |  |
|  | Lopata navadna | 1 kos | 20127 |
|  | Lopata (štiharica) z ročajem dolgim 1300 mm | 1 kos | 20121 |
|  | Omelo z ročajem L = 1400 mm, sestavljivo | 1 kos |  |
| 9 | **POSEBNA OPREMA** |  |  |
|  | Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 5 l | 1 kos | EN 227 |
|  | Kombinirana posoda za motorno žago; bencin MIX 3 l in 2 l olja za verigo | 1 kos |  |
|  | Posoda za rezervno gorivo vozila, 10l | 2 kos |  |
|  | Jeklena vlečna vrv premera 16mm z rdečo signalno zastavico, 200 x 200 mm, dolžine min. 5m | 1 kos | 76031 |
|  | Zagozda za vozilo | 2 kos | 7605/1 |
|  | Dvigalo za vozilo | 1 kos |  |
|  | El. vitlo za montažo v sprednji del vozila nosilnosti sorazmerno masi vozila | 1 kos |  |
| 10 | **DODATNA OPREMA** |  |  |
|  | El. prezračevalnik prostorov (dimovlek) v Ex izvedbi z 20m kabla 220V/50Hz + tunel za usmerjanje zraka l=5 m, kapacitete 6.000 – 10.000 m3/h zraka kot npr. model FANERGY EFI 120 XX | 1 kos |  |
|  | Kombinirano hidravlično orodje E-force  z 2 akumulatorjema in polnilcem, ter pretvornikom 220V kot npr. proizvajalca WEBER HYDRAVLIK | 1 kpl |  |
|  | Nastavek cilinder za E-force hidravlično orodje | 1 kos |  |
|  | Motorna žaga z diamantno verigo in mečem z zaščito kot npr. proizvajalca CUTTER EDGE ali STIHL | 1 kos |  |
|  | Motorna vitla, kot je npr. proizvajalca STIHL | 1 kos |  |
|  | PVC zabojniki, različnih velikosti, v sivi barvi za shranjevanje različne opreme | 20 kosov |  |
|  | Ročnik z fiksno nameščeno posodo za penilo, V = 2 l za hitro posredovanje, C priključna spojka in dodatna – rezervna PVC posoda z penilom | 1 kos |  |

Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme, velja dodatek »ali enakovredno«. Naročnikova želja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, kar ni pa pogoj. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v dokumentaciji. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, sesalni in tlačni višini, potezni oz. vlečni sili, strižni in razpiralni ter dvigalni sili itd), ne odstopa več kot 10 % od tehničnih karakteristik želene opreme, navedene v dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo v ponudbi navesti tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost.

**5.5.3.1.4. Oprema v vozilu, ki NI predmet ponudbe (dostavi naročnik)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Naziv opreme: | količina: | Opomba: |
| 1. | OPREMA |  |  |
|  | Gasilski pas za vozilo GVC 16/25 (1+5) | 4 kos |  |
| 2. | GASILNA OPREMA | | |
|  | Vedrovka – brentača | 1 kos |  |
|  | Gasilnik CO2 5 kg | 1 kos |  |
|  | Gasilnik S 6 | 2 kos |  |
|  | Posoda za penilo, 20 litrov ( polna ) | 6 kos |  |
| 3. | CEVI, ARMATURE IN PRIBOR |  |  |
|  | Sesalna cev A 110 | 4 kos |  |
|  | Visokotlačna gibljiva cev za podaljševanje | 2 kos |  |
|  | Ročnik z zasunom B | 1 kos |  |
| 4. | SANITETNI PRIBOR |  |  |
|  | Sanitetni pribor v nahrbtniku, rdeče barve, z osnovno opremo za gasilce | 1 kpl |  |
|  | Odeja, 1900 x 1400 mm – pakirano  v embalažo za ponovno uporabo | 1 kos |  |
| 5. | DELOVNE PRIPRAVE IN OPREMA |  |  |
|  | Verižna motorna žaga, dolžina meča 400 mm | 1 kos |  |
|  | Rezervna veriga za motorno žago | 1 kos |  |
| 6. | ROČNO ORODJE IN MERILNE NAPRAVE |  |  |
|  | Žaga z lokom | 1 kos |  |
|  | Kramp | 1 kos |  |
| 7. | POSEBNA OPREMA |  |  |
|  | Absorbent za olje, 15 kg | 2 hobuka |  |
| 8. | DODATNA OPREMA |  |  |
|  | Potopna črpalka ROSENBAUER  220V/50Hz | 1 kos |  |
|  | Termo kamera v PVC kovčku z rezervno baterijo | 1 kos |  |
|  | Vozički za prestavilo osebnih vozil  »GOJAK« | 4 kos (1 kpl.) |  |

**Za vso opremo v seznamu, katero bo naročnik po dogovoru dostavil na sedež ponudnika mora izdelovalec nadgradnje izdelati ustrezna pritrdišča.**

**5.5.3.1.5. Razpored opreme v vozilu:**

- Vsa oprema naj bo smiselno nameščena po sklopih, upoštevano naj bo ravnovesje teže

- varovalna oprema (IDA z pripadajočo opremo) → naj bo nameščena v kabini oziroma prostoru za posadko;

- kovček z termo kamero → naj bo nameščen v kabini nasproti druge vrste

- hidravlična oprema (kombinirane škarje + razpiralo z bat. pogonom) → naj bo nameščena na levi strani vozila

- elektrooprema razen svetilk, naj bo v prvem desnem boksu;

- elektroagregat mora biti nameščen na desni strani na rotirajočem nosilcu, prva stran sredinski ali

prvi boks; pri zaprti legi mora biti izpuh motorja speljan skozi nadgradnjo na prosto ter zagotovljen

zajem svežega zraka za hlajenje motorja agregata

- nadtlačni el. prezračevalnik v enem izmed boksov

- pri črpalki zadaj namestiti 3 x ABC spojni ključ in ABC ključ za nadtalne hidrante;

- košare za cevi 2 x C in 2 x B se namestijo pokončno, vse na eno stran

- vgradi se vertikalni sistem (zalogovnik cevi) za C in B na enako stran kot so košare za cevi (št. cevi je

dogovor)

- stožci za zavarovanje cestišča in ostala prometna oprema naj bo na levi strani, 1 boks

- 4 x rezervne jeklenke se na primernem mestu v ustrezne nosilce namestijo v nadgradnji vozila, ne v kabini

- manjša oprema se smiselno razporedi v 20 PVC zabojnikov, ki so različne velikosti in se smiselno razporedijo v

nadgradnji

**5.5.3.1.6. Elektro oprema in signalizacija vozila**

Opozorilno signalizacijo sestavljajo blok modrih bliskavic na strehi kabine, dve v zadku nadgradnje zgoraj ter z boka ter dve bliskavici integrirani v motorni maski spredaj, vse v LED tehniki. Pri izbiri luči je potrebno upoštevati, da imajo Evropsko homologacijo. Modre luči naj bodo postavljene na vogal tako da se vidijo tudi bočno.

Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo kvalitetnega proizvajalca z možnostjo hardverskega oziroma strojnega spreminjanja tonov po pozicijah. Zvočnika naj bosta ustrezno nameščena za dobro slišnost. Vozilo mora imeti tudi pnevmatsko sireno kot npr. Martin Horn, nameščeno na strehi kabine vozila. Kompresor mora biti nameščen in zaščiten na primernem mestu, da ne moti posadke v kabini med vožnjo. Vklop naj bo ločen. Ob vklopu modrih luči naj ima možnost vklopa/izklopa tudi izmeničnega prižiganja dolge - kratke luči v dnevnem času.

Osvetlitev bližnje okolice vozila naj bo izvedena z ustreznim številom LED svetilk na vsaki strani nadgradnje bočno, predvidoma nad vsako roleto, osvetljena mora biti tudi okolica zadaj in spredaj v senčniku. Tudi pohodna streha mora biti osvetljena.

Vozilo mora vklopiti osvetlitev okolice tudi pri vzvratni vožnji in sicer zgolj oba reflektorja na vzvratnih ogledalih.

Vse stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene utripajoče rumene luči s strani pri odprti legi.

Akumulatorski bateriji za vozilo morata biti na izvlečnih saneh tako, da omogočajo vizualno kontrolo akumulatorske tekočine ter vzdrževanje. Na vozilu naj bo na primernem mestu tudi glavno izklopno stikalo, ki izključi komplet inštalacijo od akumulatorjev.

Akumulatorji naj bodo vezani na Nato priključek, priključek naj bo predvidoma vgrajen na levi strani za kabino. Dostop naj bo enostaven da se lahko izvede tudi priklop zunanjega starterja za zagon v sili, ko akumulatorji oslabijo.

Pri sovoznikovem sedežu mora biti vgrajena dodatna gibljivo – nastavljiva bralna lučka za branje načrtov.

Prostor za posadko mora imeti dodaten zvočnik radijske postaje, ki se vklopi/izklopi s stikalom. Zvočniki naj bodo integrirani v vse 4 vzglavnike posadke z IDA nosilcem. Osvetlitev kabine mora imeti tudi stikalo za vklop/izklop dosegljivo posadki.

Prostori za opremo morajo biti primerno osvetljeni po vertikali v LED tehniki v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. Vozilo mora imeti optični opozorilni signal na upravljalni - enoti v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta.

Vsa razsvetljava na vozilu mora biti zaščitena proti udarcem z zaščitno mrežico ali z drugo ustrezno konstrukcijsko rešitvijo.

Vozilo mora imeti kvalitetno svetlobno napravo v LED tehniki za opozarjanje in preusmerjanje prometa v zadku vozila zgoraj. Naprava mora imeti več programov delovanja, ni potrebno izpisa teksta. Upravljanje naj bo iz kabine ali zadnjega dela pri črpalki.

Vozilo mora imeti vgrajen prenosni el. agregat, kot je npr. proizvajalca ROSENBAUER, moči 14 kVA, z zagonom pri črpalki ali v kabini. Zagon el. agregata je z el. starterjem, akumulator se oskrbuje preko inštalacije vozila oz. zunanje naprave.

V vozilo se vgradi tudi el. podaljšek z avt. navijanjem na poteg, dolžina kabla vsaj 25m. Naprava je vrtljiva v horizontalni smeri in na eni strani priključena preko vtičnice na el. agregat.

Vozilo mora imeti v zadku kamero, ki se vklopi pri vzvratni vožnji avtomatsko. Barvni monitor vzvratne kamere naj bo ustrezne velikosti in je nameščen v kabini pri vozniku. Na vzvratnih ogledalih naj bodo nameščena reflektorja, katera se avtom. prižgeta ko se prestavno ročico prestavi v vzvratno vožnjo.

V kabini vozila mora biti vgrajena na zato primernem mestu mobilna radijska postaja. Pri črpalki mora biti oddvojen mikrofon in zvočnik za delo z UKV postajo strojnika.

Na levem sprednjem delu mora imeti vozilo nameščen avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri energije kot je npr. Turbostarter podjetja Medved Robert s.p. Idrija z napetostjo 220V. Sistem obsega: vzdrževalec akumulatorjev vozila, polnilec vseh vgrajenih naprav, ki potrebujejo polnjenje (npr. luči, Draeger X-Am 2500, UKV zveze…) ter priklop na stisnjen zrak. Predmet naročila je tudi dobava in montaža polnilca akumulatorjev in vzdrževalca vgrajenih naprav ter dovod stisnjenega zraka z potrebnim materialom v garaži naročnika.

Upravljanje z elektro opremo vozila, kontrola posameznih sistemov vozila ter kontrola gasilnih sredstev (vode) je iz kabine. Ta mora tako omogočati vklop modrih luči ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo za preusmeritev prometa zadaj, osvetlitev kabine ter upravljanje z bočno osvetlitvijo. Omogočen naj bo tudi nadzor in upravljanje črpalke. Poleg tega mora biti prikazana kontrola, ali so vrata, rolete, lestev, stopnice in zadnja vrata v odprtem ali zaprtem položaju. Sistem mora voznika pred pričetkom vožnje opozoriti, če je izvlečen svetlobni stolp ali če je vklopljen odgon črpalke. Besedilne oznake in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku.

Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Naročnik pri izdelavi ni dolžan opozarjati na eventualne pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri registraciji vozila oziroma pridobitvi SLO homologacije.

**5.5.3.1.7. Druga oprema**

Vozilo naj ima v sprednjem delu fiksno prigrajeno električno vitlo, pogreznjeno v notranjost vozila, vlečne moči 6,0 do 6,8 t oz. naj bo sorazmerna masi vozila. Upravljanje vitle je preko daljinske komandne enote, povezane z kablom, ki se po končanem delu odklopi od vitla.

**5.5.3.1.8. Označbe na nadgradnji**

Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kvalitetne odsevne trakove v skladu s homologacijskimi zahtevami. Ponudnik predlaga oblikovanje, v ta namen predloži ustrezno risbo ali sliko vozila. Podrobnosti se uskladijo ob izdelavi vozila. Potrebno je zagotoviti vse oznake, ki jih narekuje SLO tipizacija GZS v skladu z standardi.

**5.5.3.1.9. Tehnični načrti in izračuni**

Ponudniki morajo v fazi javnega razpisa ob zbiranju ponudb predložiti:

* **tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami** (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) **ter** **osnovnimi podatki o vozilu**;
* **načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih**: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu od zgoraj;
* **načrt (sliko) oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov**,
* **izračun teže vozila in osnih obremenitev**, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, rezervoarjev, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi **osne pritiske na posamezne osi**. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in posadka vozila (6 gasilcev);
* **fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo** (za večje, težje in oblikovno zahtevnejše kose).

**5.5.3.1.10 Predhodni prevzem vozila**

Predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en (1) delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme.

Prodajalec omogoči kupcu vsaj 2 vmesni kontroli izdelave nadgradnje vozila pri izdelovalcu nadgradnje (strošek prevoza je strošek kupca – lasten prevoz) (hrana in po potrebi prenočišče je strošek ponudnika). Kontrolo organizira in terminsko uskladi ponudnik

**5.5.3.1.11. Prevzem vozila**

Pred prevzem vozila se izvede prvotno pri izdelovalcu nadgradnje. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor prevzem vozila ni opravljen v dveh (2) delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Uradni prevzem se izvede na dvorišču naročnika, kjer se podpiše tudi zapisnik. Z dnem zapisnika teče rok garancije. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, v kolikor ponudnik naročniku ob prevzemu ne izroči popolne prevzemne dokumentacije.

Ta obsega:

* dokumente o podvozju,
* izjavo o skladnosti celotnega vozila,
* dokazila o skladnosti s predpisi in standardi,
* osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost.
* izjavo GZS o ustreznosti vozila in nadgradnje v celoti

Izdelovalec nadgradnje preda vozilo v celoti z **že opravljeno II. stopnjo homologacije** (pregled in mnenje komisije GZS je zajet v ponudbi) in že opravljenim tehničnim pregledom.

Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku! Vozilo mora biti tovarniško novo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

**5.5.3.1.12. Testiranje vozila**

Po uspešnem prevzemu mora proizvajalec omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. Testiranja v celoti organizira proizvajalec (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroške, povezane s temi testiranji. V primeru, da proizvajalec določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti pisno dokumentirani.

Ponudnik mora v ponudbi natančno opredeliti in specificirati vse preizkuse, ki se bodo opravili ob prevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika.

V primeru, da so preizkusi neuspešni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih oziroma ponujenih karakteristik, se šteje da prevzem ni bil uspešen.

Po uspešnem količinskem in kvalitetnem prevzemu na dvorišču kupca se izdela prevzemni zapisnik, katerega veljavnost se začne z dnem izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

**5.5.3.1.13. Usposabljanje in servis**

Ponudnik nadgradnje mora zagotoviti usposabljanje neomejenega števila oseb za uporabo in vzdrževanje vozila v kraju naročnika, v trajanju najmanj (1) delovni dan. Predhodni termin uskladita naročnik in ponudnik. Stroški usposabljanja so strošek ponudnika.

Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisa na območju Republike Slovenije je min. **15 let**.

V roku garancije se kupec zaveže da bo vozilo redno letno servisirano s strani ponudnika ali pooblaščenega servisa. V servis so zajeti vsi sklopi tako nadgradnje kot zahtevnejše opreme razen podvozja.

**5.5.3.2. POGOJ – Reference**

Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih treh letih (šteto od roka za oddajo ponudb) izdelal najmanj tri (3) gasilska vozila, kjer je kabina za posadko integrirana v nadgradnjo, v vrednosti nad 250.000 eur z DDV za potrebe poklicnih gasilskih enot oz. prostovoljnih gasilskih društev, ki so tudi enote GEŠP v Sloveniji.

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec – referenčna lista ponudnika.

V referenčni listi ponudnik navede seznam opravljenih istovrstnih del, iz katerega izhaja, da je ponudnik izdelal vsaj tri (3) vozila kjer je kabina za posadko integrirana v nadgradnjo, v vrednosti nad 250.000 eur z DDV za potrebe poklicnih gasilskih enot oz. prostovoljnih gasilskih društev, ki so tudi enote GEŠP v Sloveniji. Priložiti mora tudi izjavo - potrdila referenc (lahko so fotokopije), izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

## 5.6. OSTALI DOKUMENTI, KI JIH IZDAJAJO URADNE INSTITUCIJE

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, kot jih zahteva naročnik, mora ponudnik ravnati v skladu z 8. odstavkom 42. člena ZJN -2.

## 5.7. PODIZVAJALCI (PRILOGA ŠT. 5)

V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci, mora predložiti izpolnjeno izjavo, da ne nastopa s podizvajalci.

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (podizvajalci).

Ponudnik mora v ponudbi navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila, katera dela, v kolikšnem delu in vrednosti bo izvedbo naročila oddal posameznemu podizvajalcu. Ponudnik je v razmerju do naročnika v celoti odgovoren za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Pri izvedbi storitve lahko sodelujejo samo podizvajalci, ki jih je ponudnik navedel v seznamu podizvajalcev. Izbrani ponudnik mora v primeru zamenjave podizvajalca predhodno pridobiti potrditev in soglasje naročnika. V kolikor bo naročnik ugotovil, da dela izvajajo podizvajalci, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, ima pravico odstopiti od pogodbe.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

* izpolnjen obrazec Izjava ponudnika o izvedbi javnega naročila s podizvajalcem/ci,
* izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu,
* izpolnjen obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti,
* izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev,
* izpolnjen obrazec Izjava o odnosu do podizvajalcev,
* izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca (k temu je potrebno priložiti dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila).
* Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora vsebovati:
* podatke o ponudniku (naziv in polni naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa z navedbo banke),
* podatke o podizvajalcu (naziv in polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun z navedbo banke),
* predmet dogovora, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,
* soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Podatki iz 8. odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih ponudnik navede v prejšnjem odstavku v drugi, tretji in četrti alineji so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Skladno s 7. odstavkom 71. člena ZJN-2 mora ponudnik pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

Podizvajalec mora tako kot ponudnik izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne sposobnosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost.

## 5.8. SKUPNA PONUDBA (PRILOGA ŠT. 6)

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti izjavo, da bodo predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora opredeliti tudi nosilca posla, ki skupino ponudnikov, v primeru, da ji je javno naročilo dodeljeno, zastopa do naročnika. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje poklicne, osnovne in ekonomsko-finančne sposobnosti.

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora predložiti Izjavo in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov (Priloga št. 6).

## 5.9. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA VSE POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE (PRILOGA ŠT. 7)

## 5.10. IZPOLNJEN OBRAZEC PREDRAČUNA (PRILOGA ŠT. 8)

Ponudnik mora nuditi in podati ceno **NAKUPA NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25**.

## 5.11. FINANČNO ZAVAROVANJE (PRILOGA ŠT. 9)

* **Zavarovanje za resnost ponudbe**

Kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti za zavarovanje resnosti ponudbe dve lastni (bianco) menici skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic v višini 6.000,00 EUR najmanj do 3. 6. 2015. Menici morata biti predloženi v originalu.

* **Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora ponudnik predložiti izjavo, da bo v primeru sklenitve pogodbe med ponudnikom in naročnikom v roku 10 dni od podpisa pogodbe predložil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah, do višine 10% pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po poteku roka za končanje del.

* **Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku**

Izjava ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in jo bo predložil ob izročitvi in prevzemu del.

Podrobna določila glede finančnih zavarovanj so podana v Prilogi št. 9 razpisne dokumentacije z naslovom: Finančna zavarovanja.

1. POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudniki lahko dodatna pojasnila razpisne dokumentacije zahtevajo izključno v pisni obliki, preko Portala javnih naročil najkasneje **do 18. 02. 2015 do 09.00 ure.**

Na vprašanja, ki bodo do naročnika prispela po zgoraj določenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na portal javnih naročil, objavil v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani najpozneje **do 25. 2. 2015.**

Naročnik opozarja ponudnike, da so odgovori na vprašanja, ki bodo postavljena na zgoraj opisani način, sestavni del razpisne dokumentacije za ta postopek.

Pred pretekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo dopolnitev. Vsaka taka dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana na portal javnih naročil, objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani [www.velenje.si](http://www.velenje.si). Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.

1. IZDELAVA PONUDBE

Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil naslednjo izpolnjeno, podpisano in žigosano dokumentacijo:

* Obrazec Ponudba
* Dokumentacija glede izpolnjevanja pogojev poklicne sposobnosti (priloga št. 1)
* Dokumentacije glede izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnosti (priloga št. 2)
* Dokumentacija glede izpolnjevanja pogojev ekonomsko – finančne sposobnosti (priloga št. 3)
* Dokumentacija glede izpolnjevanja tehnične in kadrovske sposobnosti (priloga št. 5)
* Dokumentacija glede podizvajalcev (priloga št. 5 in priloga št. 6)
* Izjava o sprejemu razpisnih pogojev (priloga št. 7)
* Obrazec predračuna (priloga št. 8)
* Finančna zavarovanja (priloga št. 9):
* Dve originalni, lastni (bianco) menici skupaj z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic v višini 6.000,00 EUR, z veljavnostjo najmanj do 3. 6. 2015,
* izjava ponudnika, da bo v primeru sklenitve pogodbe med ponudnikom in naročnikom v roku 10 dni od podpisa pogodbe predložil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah, do višine 10 % pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po poteku roka za končanje del,
* izjava ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in jo bo predložil ob izročitvi in prevzemu vozila.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi nesklenitve pogodbe.

Zaželeno je, da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, urejeni v zgoraj navedenem vrstnem redu in zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označeno:

Naslov: **MESTNA OBČINA VELENJE**

**Titov trg 1**

**3320 Velenje**

**SLOVENIJA**

Pripis:

**JNMV- NE ODPIRAJ!**

Ponudba za: »**NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25**«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika.

1. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

1. CENA

Cene morajo biti izražene v EUR.

Končna ponudbena cena je cena, ki vključuje vse elemente cene (popusti, davek, …).

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem PONUDBA in obrazcem PREDRAČUN.

Cena mora biti formirana s ponudbenim predračunom, z vnosom ponudbenih cen na enoto, brez korektur popisov in količin. Ponudbena cena je cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, uvozne dajatve, stroške embaliranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote kot končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujeno storitev, mora tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. **Končna ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva. Izključen je vpliv podražitev materialov med gradnjo ter vpliv morebitnega zakonskega povečanja stopnje obdavčitve na končno ceno.**

Vse storitve morajo biti izvedene pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi. Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

Če bo naročnik menil, da je ponudba neobičajno nizka (49. člen ZJN-2), bo pred izločitvijo oziroma zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe.

1. PLAČILNI POGOJI

Izvajalec bo naročniku izstavljal posamezne situacije. Izdana situacija se potrjuje s prevzemnim zapisnikom. Situacije se izdajo po:

* prevzemu podvozja: 180 dni po podpisu pogodbe - 25% vrednosti celotnega vozila
* prevzemu celotnega vozila: 365 dni po podpisu pogodbe - 75 % vrednosti celotnega vozila

Do 25% pogodbene vrednosti se plačilo izvede po situaciji. Zadnjih 75% od pogodbene vrednosti se plača po prevzemu vozila.

Situacijo naročnik izplača v nespornem znesku na transakcijski račun izvajalca, ki je naveden na izstavljeni situaciji.

V kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega, se ponudba izloči.

Rok plačila je 30. dan in prične teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljene situacije.

Na situacijah mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana.

1. OBVEŠČANJE PONUDNIKOV

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi.

1. ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik se v postopku oddaje naročila kot poslovno skrivnost zavezuje varovati vse podatke iz ponudbe, ki jih je ponudnik označil kot takšne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

Naročnik opozarja ponudnike, da so skladno z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2 javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe.

1. VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

1. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj do **31. 5. 2015.**

V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov bodo morali biti podani v pisni obliki.

1. IZLOČILNI POGOJI

Naročnik bo izločil ponudbo, če ponudnik na poziv naročnika in v roku, ki ga določi naročnik ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil oz. le-ta niso ustrezna.

Prav tako bo naročnik izločil ponudbo, če se izkaže, da vsebuje ponudba zavajajoče ali neresnične navedbe, o čemer naročnik obvesti Državno revizijsko komisijo, skladno s 77. členom ZJN-2.

Nadalje bo naročnik iz postopka izločil ponudbo ponudnika:

* zoper katerega je v preteklosti unovčil bančno garancijo;
* ki na poziv naročnika v preteklosti ni pristopil k odpravi stvarnih napak oziroma jih ni odpravil;
* ki je v preteklosti zamudil z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti za več kot polovico koledarskih dni, šteto od sklenitve pogodbe do izvedbe del;
* ki v preteklosti dela ni izvedel skladno z razpisno dokumentacijo ali dela ni izvedel kakovostno.
* ki ne predloži vseh zahtevanih tehničnih načrtov in izračunov

1. MERILA

Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo v seštevku točk pri podmerilih X, A, B in C zbrala največ točk:

**X = Ponujena skupna cena v EUR z DDV (največ 50 točk)**

Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ceno v EUR z DDV, bo po tem merilu prejel najvišje število točk.

Ostale ponudbe po tem merilu prejmejo sorazmerno nižje število točk, glede na ponujeno ceno, po naslednji formuli:

**najnižja ponujena skupna cena v EUR z DDV**

**X = ------------------------------------------------------------------------------------------ x 50**

**ponujena skupna cena v EUR z DDV ocenjevane ponudbe**

**DOKAZILO: Cena razvidna iz ponudbenega obrazca**

A = Razpolaganje s certifikati kakovosti (možnost 15 točk)

* Ponudnik, ki razpolaga z veljavnim certifikatom ISO 9001:2008 (5 točk)
* Ponudnik, ki razpolaga z veljavnim certifikatom ISO 14001:2004 (5 točk)
* Ponudnik, ki razpolaga z veljavnim certifikatom OHSAS 18001:2007 (5 točk)

DOKAZILO: Ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti kopijo ustreznega veljavnega certifikata.

B = Razpolaganje z opremo, s katero se aluminijaste pločevine obdelujejo na način, ki omogoča brušenje

vidnih delov ( 5 točk)

* Ponudnik, ki razpolaga z ustrezno opremo in bo le-to uporabil pri obdelavi vozila (5 točk)

DOKAZILO: Ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti izjavo, da razpolaga s takšno opremo ter da bo le-to uporabil pri obdelavi vozila in morebitna druga dokazila, s katerimi razpolaga.

C = TEHNIČNE ZAHTEVE (možnost 30 dodatnih točk)

Vozilo ima v nadgradnji z boka rotirajoče stopnice L+D z blokado odpiranja vrat 10 točk

*V kolikor ne ustreza zahtevi, ponudnik ne dobi nobene točke.*

Vozilo ima kontrolo spredaj in zadaj preko zaslona CAN-BUS 20 točk

*Vozilo ima sistem nadzora nad vozilom, ki vključuje: komplet kontrola nad delovanjem v kabini voznika na prikazovalniku – monitorju in na zadnjem delu pri črpalki na prikazovalniku – monitorju.*

*Kontrola in krmiljenje zajema: razsvetljava nad vozilom, vklop/izklop vozila, vklop/izklop črpalke, vklop/izklop el. agregata, prikazovalnik porabe gasilnih sredstev, prikazovalnik porabe goriva vozila in el. agregata.*

*V kolikor sistem nadzora nad vozilom ne zagotavlja vseh prikazovalnikov v celoti, tudi če manjka eden od naštetih zahtev, ponudnik ne dobi točk*

**V primeru neustreznih dokazil ali v primeru dvoma v resničnost dokazil si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva dodatno dokazilo oz. gradivo iz katerega bo razvidno izpolnjevanje posameznih podmeril.**

1. ODLOČITEV O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA IN SKLENITEV POGODBE

Odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik sprejel v zakonskem roku od odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

1. POGAJANJA

Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo za dodatna dela odda (skladno z določili 1. točke 6. odstavka 29. člena ZJN –2) izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Z izvajalcem se sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne pogodbe, vključno z danimi popusti.

1. POVEZAVA NAROČNIKA IN PONUDNIKA

Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo ali osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo ali njene dele ali v kateri koli fazi odločale v postopku javnega naročila.

1. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D, [63/2013](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201363&stevilka=2513)).

1. NEIZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo izvajalcu, ki bo kršil pogodbena določila. Takemu izvajalcu bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh letih.

*Obrazec ponudba*

Da

1. PONUDBA

**Številka ponudbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Na podlagi odprtega postopka oddaje javnega naročila z nazivom: **»NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25** dajemo ponudbo kot sledi:

**KONČNA PONUDBENA CENA:**

Cena brez DDV...................................................................................EUR

DDV po stopnji \_\_\_\_\_\_ %…................................................................EUR

Cena z DDV.........................................................................................EUR

z besedo…………....................................................................................

Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenih del.

V primeru, da bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni izvesti nabavo podvozja v **180 - tih dneh ter dobavo celotnega vozila v 365 dneh po podpisu pogodbe.**

Veljavnost ponudbe je do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj do **31. 5. 2015**).

Rok plačila je 30. dan in prične teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljene situacije.

Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ponudnik  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Žig: | Podpis: |

**PODATKI ZA MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA**

V primeru, da ponudnik izpolnjuje kriterije za dodelitev dodatnih točk pri katerem od podmeril, to ustrezno navede in priloži zahtevana dokazila. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje kriterijev za dodelitev dodatnih točk pri katerem od podmeril, pusti točko pri posameznem podmerilu prazno.

A) **Razpolaganje s certifikati kakovosti**

|  |  |
| --- | --- |
| Razpolaganje s certifikati kakovosti | Ponudnik, razpolaga z veljavnim certifikatom ISO 9001:2008 DA/NE  Ponudnik, razpolaga z veljavnim certifikatom ISO 14001:2004 DA/NE  Ponudnik, razpolaga z veljavnim certifikatom OHSAS 18001:2007 DA/NE |
| Zahtevano dokazilo v primeru izpolnjevanja:    Kopija veljavnega certifikata ISO 9001:2008  Kopija veljavnega certifikata ISO 14001:2004  Kopija veljavnega certifikata OHSAS 18001:2007 |  |
| Za dokazovanje navedenega prilagamo naslednja dokazila  (zaželeno je, da je dokazilo označeno) | (izpolni ponudnik) |

B) **Razpolaganje z opremo, s katero se aluminijaste pločevine obdelujejo na način, ki mogoča brušenje vidnih delov**

|  |  |
| --- | --- |
| Ponudnik, razpolaga z ustrezno opremo in bo le-to uporabil pri obdelavi vozila | DA/NE |
| Zahtevano dokazilo v primeru izpolnjevanja:  Ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti izjavo, da razpolaga s takšno opremo ter da bo le-to uporabil pri obdelavi vozila in morebitna druga dokazila, s katerimi razpolaga. |  |
| Za dokazovanje navedenega prilagamo naslednja dokazila  (zaželeno je, da je dokazilo označeno) | (izpolni ponudnik) |

*Obrazec izjave za doseganje dodatnih točk pri podmerilu B*

\*Izjava se izpolni samo v primeru, da ponudnik izpolnjuje kriterije za dodelitev dodatnih točk.

**Izjava o razpolaganju z opremo, s katero se aluminijaste pločevine obdelujejo na način, ki mogoča brušenje vidnih delov**

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za **NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25,** pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z opremo :

*(navedite opremo)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

…

ki omogoča obdelavo aluminijaste pločevine na način, ki omogoča brušenje vidnih delov in bomo to opremo uporabili pri obdelavi vozila, ki je predmet tega javnega naročila.

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:

**C) TEHNIČNE ZAHTEVE**

Ponudnik mora priložiti načrt nadgradnje iz katere bo razvidno da ima kabina za posadko vgrajene rotirajoče stopnice z blokado odpiranja vrat na levi in desni strani. Dokument mora biti podpisan in požigosan s strani izdelovalca nadgradnje. Priložena naj bo tudi fotografija odprtih vrat.

Ponudnik mora zagotoviti ustrezno dokumentacijo iz katere bo razvidno, da ima vozilo vgrajen sistem nadzora nad vozilom (tako imenovan CAM BUS), kot je zapisano pri točkovanju v merilih.

Priloga št. 1

1. POKLICNA SPOSOBNOST

**1. PODATKI O PONUDNIKU:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PONUDNIKA:** |  |
| **NASLOV PONUDNIKA:** |  |
| **KONTAKTNA OSEBA:** |  |
| **ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:** |  |
| **TELEFON, FAKS:** |  |
| **ID za DDV oz. DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:** |  |
| **MATIČNA ŠTEVILKA:** |  |
| **ŠT. TRR Z NAVEDBO BANKE:** |  |
| **ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA** |  |
| **SKRBNIK POGODBE** |  |
| **ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS**  **POGODBE:** |  |

**2. REGISTRACIJA IN DEJAVNOSTI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registrski podatki** | | | |
| **Popolna firma** |  | | |
|  | **Številka** | **Datum** | **Registrsko sodišče** |
| **Prva registracija** |  |  |  |
| **Zadnja sprememba** |  |  |  |
| **Spremembe registrskih podatkov, ki še niso vpisane v register** | | | |
| **Opis** |  | | |
| **Dejavnosti** | | | |
| **Klasifikacija** | **Opis dejavnosti** | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo ponudbo.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| Žig | Podpis: |

Priloga št. 2

1. OSNOVNA SPOSOBNOST

**1. IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – PRAVNA OSEBA**

**Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena, zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012-UPB-2; v nadaljevanju: KZ-1):**

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

– goljufija (211. člen KZ-1),

– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

– pranje denarja (245. člen KZ-1),

– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

– tihotapstvo (250. člen KZ-1),

– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

**2. IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI S STEČAJEM, PRISILNO PORAVNAVO IN LIKVIDACIJO**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku likvidacije.

**3. IZJAVA O NEUVRSTITVI V EVIDENCO PONUDNIKOV Z NEGATIVNIMI REFERENCAMI**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb,

nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

**4. IZJAVA O PORAVNANIH PRISPEVKIH IN DAVKIH**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo imeli na dan, ko bo oddana ponudba plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika.

**5. IZJAVA O RESNIČNOSTI PODATKOV**

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih listin oziroma v skladu z 6. odstavkom 41. člena ZJN-2 soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc. V kolikor se bo izkazalo za potrebno bomo naročniku izdali posebno pooblastilo za pridobitev vseh potrebnih informacij zvezi s tem.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| Žig | Podpis: |

**IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA (ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek: | |  |
| EMŠO: |  | |

**Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012-UPB-2; v nadaljevanju: KZ-1):**

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

– goljufija (211. člen KZ-1),

– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

– pranje denarja (245. člen KZ-1),

– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

– tihotapstvo (250. člen KZ-1),

– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

**(Opomba: V primeru več zakonitih zastopnikov ponudnika se obrazec kopira in izpolni za vsakega zastopnika posebej)**

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Podpisnik: |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis zakonitega zastopnika ponudnika |

**Opomba: V primeru več zakonitih zastopnikov ponudnika se obrazec kopira in izpolni za vsakega zastopnika posebej**

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (naziv pooblastitelja) pooblaščam Mestno občino Velenje, skladno s šestim odstavkom 41. člena ZJN – 2 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o pravni osebi: | | |  | | |
| Polno ime podjetja: | |  | | | |
| Sedež podjetja: |  | | | | |
| Občina sedeža podjetja: | | |  | | |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): | | | | |  |
| Matična številka podjetja: | | | |  | |

DATUM: ŽIG IN PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE (vsak zakoniti zastopnik izpolni svoje pooblastilo)**

Spodaj podpisani **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (ime in priimek) pooblaščam Mestno občino Velenje, da skladno s šestim odstavkom 41. člena ZJN – 2 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2.

Moji osebni podatki so naslednji:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMŠO: |  | | | | | | |
| DATUM ROJSTVA: | | |  | | | | |
| KRAJ ROJSTVA: | |  | | | | | |
| OBČINA ROJSTVA: | | |  | | | | |
| DRŽAVA ROJSTVA: | | | |  | | | |
| NASLOV STALNEGA /ZAČASNEGA BIVALIŠČA: | | | | | | |  |
| - (ulica in hišna številka) | | | | |  | | |
| - (poštna številka in pošta) | | | | |  | | |
| DRŽAVLJANSTVO: | | | |  |  | | |
| MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: | | | | | |  | |

DATUM: ŽIG PODPIS POOBLASTITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

|  |  |
| --- | --- |
| Ponudnik: |  |

v zvezi z javnim naročilom po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za **NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25** pooblaščamo Mestno občino Velenje, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebna za dokazovanje naše sposobnosti v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti po predmetnem razpisu, in sicer:

* dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika (pravno osebo)
* dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove) zakonite zastopnike (navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime in priimek | Popolni naslov | Datum rojstva | Kraj in občina rojstva | EMŠO |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Ponudnik |
|  | žig | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (podpis) |

**Opomba:** v primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira.

Priloga št. 3

1. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

**1. PODATKI O FINANČNEM STANJU PODJETJA**

**(Vstaviti dokazilo)**

* pravna oseba - gospodarska družba predloži obrazec BON 2
* samostojni podjetnik – posameznik predloži BON – 1/SP.

POGOJ: Podatki o finančni disciplini ne smejo izkazovati, da je imel ponudnik v zadnjih tridesetih (30) dneh pred izdajo potrdila (BON – 2, oz. BON – 1/SP) dospele neporavnane obveznosti.

Priloga št. 4

1. TEHNIČNA SPOSOBNOST

**1. TERMINSKI PLAN IZVEDBE**

**(Vstaviti terminski plan izvedbe)**

**2. PISNA IZJAVA O GARANCIJSKIH ROKIH**

Izjavljamo, da bomo dali garancijo na GASILSKO VOZILO GVC 16/25:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Podvozje za gasilsko vozilo GVC 16/25** | **2 leti (24 mesecev)** |
| **2** | **Nadgradnja GVC 16/25** | **42 mesecev** |

1. da bomo v garancijskem roku na poziv naročnika popravili ali zamenjali opremo v roku, in sicer:

* takoj za napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode,
* v najkrajšem možnem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom za ostale ugotovljene napake.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Za vsa popravila in odpravo napak, ki se izvajajo v garancijski dobi po garancijskih pogojih prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Ponudnik je dolžan zagotavljati razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj 15 let po izteku garancijske dobe.

**3. TEHNIČNE ZAHTEVE**

**(Vstaviti specifikacijo oziroma oz. drug primerljiv dokument iz katerega je razvidno, da ponujen predmet ustreza navedenim tehničnim zahtevam. V kolikor iz priložene dokumentacije ne bo razvidno ali ponujen predmet ustreza navedenim tehničnim zahtevam oz. bo naročnik dvomil v ustreznost ponujenega predmeta, lahko od ponudnika naknadno zahteva dodatna dokazila.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| Žig | Podpis: |

**3. REFERENCE:**

Seznam, s katerim ponudnik izkazuje, da je v zadnjih treh letih (šteto od roka za oddajo ponudb) izdelal najmanj tri (3) gasilska vozila, kjer je kabina za posadko integrirana v nadgradnjo, v vrednosti nad 250.000 eur z DDV za potrebe poklicnih gasilskih enot oz. prostovoljnih gasilskih društev, ki so tudi enote GEŠP v Sloveniji. **.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Referenčni naročnik | Vrsta del | Datum in kraj opravljenih del | Pogodbena vrednost z DDV |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**Izjavljamo, da so bile vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.**

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**IZJAVA**

Naročnik\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izjavljamo, da je podjetje\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

izvedlo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v kraju \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v letu/-ih \_\_\_\_\_\_\_\_\_, v vrednosti\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (pogodbeni znesek z

vključenim DDV).

Kontaktna oseba naročnika je g./ga.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik dela izvedel kvalitetno in pravočasno.**

**Opozorilo: Izjavo morajo potrditi naročniki! Obrazec se kopira!**

Kraj in datum Žig Ime, priimek in podpis odgovorne osebe naročnika:

Kraj in datum Žig Ponudnik:

Podpis

Priloga št. 5

1. PODIZVAJALCI

**1. IZJAVA PONUDNIKA, ČE NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM**

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za:

»**NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25«** izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem/ci.

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| Žig | Podpis: |

**2. OBRAZCI, ČE PONUDNIK NASTOPA S PODIZVAJALCI**

* **IZJAVA PONUDNIKA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCEM/CI**

Ponudnik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v primeru pridobitve javnega naročila za **NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25** del nabav iz tega naročila izvedli z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Zap. št. | Naziv in naslov podizvajalca |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Opomba:** Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| Žig | Podpis: |

* **PODATKI O PODIZVAJALCU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PODIZVAJALCA: | | |  | | | | | | | |
| NASLOV: |  | |  | | | | | | | |
| KONTAKTNA OSEBA: | |  | | | | | | | | |
| TELEFON: |  |  | | | | FAKS: | | |  | |
| ID za DDV oz.  DAVČNA ŠTEVILKA PODIZVAJALCA: | | | | | |  | | | |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: | |  | | | | |  | | | |
| ŠT. TRR Z NAVEDBO BANKE: | | | |  | | | | | | |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: | | | | |  | | | | | |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: | | | | | | | |  | | |

**Opomba:** V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira**.**

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| Žig | Podpis: |

* **OSNOVNA SPOSOBNOST ZA PODIZVAJALCA (za vsakega podizvajalca posebej)**

**1. IZJAVA O PORAVNANIH PRISPEVKIH IN DAVKIH**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo imeli na dan, ko bo oddana ponudba, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika.

**2. IZJAVA O PREDLOŽITVI POGODBE**

Izjavljamo, da bomo naročniku posredovali kopijo pogodbe, ki smo jo sklenili s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

**3. IZJAVA O RESNIČNOSTI PODATKOV**

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih listin oziroma v skladu z 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013) soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc. V kolikor se bo izkazalo za potrebno bomo naročniku izdali posebno pooblastilo za pridobitev vseh potrebnih informacij zvezi s tem.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Podizvajalec: |
| Žig | Podpis: |

**Podizvajalec**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **UDELEŽBA PODIZVAJALCA**

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za »**NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25«,** izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

Cena brez DDV znaša:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

DDV po stopnji \_\_\_% znaša: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

Cena  z DDV znaša: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

DELEŽ DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC GLEDE NA VREDNOST PONUDBE V ODSTOTKU:\_\_\_\_\_\_\_%

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa z podizvajalcem.   
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| Žig | Podpis: |

* **IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA (POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM)**

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za **NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25,** pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:

* da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,
* da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
* da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa z podizvajalcem.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| Žig | Podpis: |

* **SOGLASJE PODIZVAJALCA:**

**Podizvajalec**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila **NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25** plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo predhodno potrdil izvajalec in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Zakoniti zastopnik podizvajalca: |
| Žig | Podpis: |

Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

**DOGOVOR O SKUPNEM SODELOVANJU PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA**

(vstaviti dogovor)

Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora vsebovati:

* podatke o ponudniku (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa z

navedbo banke),

podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun z navedbo banke),

* predmet dogovora, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,
* soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Priloga št. 6

1. IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek pooblastitelja)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov podjetja),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek pooblastitelja)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov podjetja),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek pooblastitelja)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov podjetja),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek pooblastitelja)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov podjetja)

1. potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo nosilca posla oz. poslovodečega partnerja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov podjetja) – zakonitega predstavnika podjetja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo in v primeru, da bomo v postopku javnega naročila »**NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25**« izbrani za izvedbo storitev, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila določili, da pogodbo podpišejo vsi ponudniki v skupini.

2. Izjavljamo, da bomo predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bomo izbrani na javnem razpisu.

**Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudbo predloži skupina ponudnikov.**

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| Žig | Podpis: |

Priloga št. 7

1. IZJAVA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

* da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika;
* če bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi;
* da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

da nismouvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB-2) oziroma funkcionar naročnika ali njegov družinski član, ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali ni neposredno ali preko drugih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu;

* da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih;
* da nam je znano, da so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi naročila podatki iz 8. odst. 71. člena ZJN–2 in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN–2 obvezna;
* da bomo v primeru, če bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu naročniku na njegov poziv v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| Žig | Podpis: |

Priloga št. 8

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. P R E D R A Č U N

**Številka predračuna: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**»NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25«**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Opis** |  | **Cena** |
| **1.** | **VOZILO GVC 16/25**  **po zahtevah naročnika v razpisni dokumentaciji** |  | EUR |
|  | **- popust .......% , oziroma v €** |  | EUR |
|  | ***Vrednost del z upoštevanjem popusta:*** |  | EUR |
|  | ***+ DDV 22 %*** |  | EUR |
|  | **PONUDBENA CENA:** |  | EUR |

V skladu s 3. odstavkom 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 - ZJN-2-UPB5 in 19/2014) soglašamo, da naročnik popravi očitne računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| Žig | Podpis: |

Priloga št. 9

1. OBRAZCI FINANČNIH ZAVAROVANJ

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odprave napak v garancijskem času.

**RESNOST PONUDBE**

Kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti za zavarovanje resnosti ponudbe dve lastni (bianco) menici skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic v višini 6.000,00 EUR do 3. 6. 2015. Menici morata biti predloženi v originalu.

**DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:**

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 10 dni od podpisa pogodbe bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah v višini 10 % končne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo vsaj še trideset dni po preteku veljavnosti te pogodbe.

Naročnik bo finančno zavarovanje unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v tej pogodbi.

Če med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora ponudnik v roku deset (10) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo oz. podaljšano bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah s spremenjeno višino garantiranega zneska oz. s spremenjenim rokom veljavnosti, v skladu s spremembo pogodbe.

**ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo pridobil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in jo bo predložil ob izročitvi in prevzemu vozila.

Ponudnik bo ob izročitvi in prevzemu vozila izročil naročniku bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v višini 5% od končne pogodbene vrednosti z DDV. Ponudnik lahko kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku predloži tudi ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici, katero pa po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

Rok trajanja garancije mora biti še najmanj 30 dni po poteku ponujenega splošnega garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

### MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC

|  |  |
| --- | --- |
| **PONUDNIK/IZDAJATELJ MENIC** | |
| **Naziv in sedež** |  |
| **Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec** |  |

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam

|  |  |
| --- | --- |
| **NAROČNIKA** | |
| **Naziv in sedež** | **PGD VELENJE**  **Žarova cesta 2**  **3320 Velenje**  **SLOVENIJA** |
| **Poslovni račun** |  |

da lahko podpisani bianco menici, ki sta bili izročeni kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka javnega naročila** | / |
| **Predmet javnega naročila** | **NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25** |

v primerih:

* če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi;
* če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
  + zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določili razpisne dokumentacije

brez poprejšnjega obvestila izpolni do 3. 6. 2015 v vseh neizpolnjenih delih za znesek **6.000,00 EUR.**

Izdajatelj menic se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjenih menicah in se zavezuje menici plačati, ko dospeta.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika. Izdajatelj menic izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menic v zavarovanje. Menici naj se izpolnita s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Izdajatelj menic hkrati POOBLAŠČAM naročnika, da predloži menici na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

|  |  |
| --- | --- |
| **Banka in št. TRR** |  |
| **Banka in št. TRR** |  |

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menic in pooblaščam banko oz. katerokoli drugo osebo pri kateri je takšen račun odprt, v katerega breme je možno poplačilo teh menic, da izvede plačilo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | **Izdajatelj menic** *(podpis in žig)* |
|  |  |

**IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE OZIROMA KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA PRI ZAVAROVALNICAH ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

**PONUDNIK:**

**NAROČNIK:** **PGD VELENJE, Žarova cesta 2, 3320 Velenje , SLOVENIJA**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO

da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za oddajo javnega naročila podprtem postopku za **»Nakup novega gasilskega vozila GVC 16/25«** in pozvani k sklenitvi pogodbe, 10 dni od podpisa pogodbe naročniku predložili bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah, do višine 10 % pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po poteku roka za končanje del.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| Žig: | Podpis: |

**BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE PRI ZAVAROVALNICAH ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

Naziv banke / zavarovalnice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Upravičenec (naročnik javnega naročila): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Garancija / kavcijsko zavarovanje št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, št. pogodbe, datum):***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***sklenjene med upravičencem in*** ***izvajalcem:***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***za posel:* Nakup novega gasilskega vozila GVC 16/25**

***v vrednosti:***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR,

je izvajalec obvezan opraviti:

* v skupni vrednosti EUR (z besedo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi.
* Na zahtevo upravičenca se s to garancijo / kavcijskim zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca) plačali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec (prodajalec) svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.
* Zahtevek za unovčitev garancije / kavcijskega zavarovanja mora biti predložen banki / zavarovalnici in mora vsebovati:
* originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije / kavcijskega zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom in
* predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
* original Garancije št. / kavcijskega zavarovanja št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ta garancija / kavcijsko zavarovanje se znižuje za vsak, po tej garanciji / po tem kavcijskem zavarovanju unovčeni znesek.

Ta garancija / kavcijsko zavarovanje velja najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Po preteku navedenega roka garancija / kavcijsko zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija / kavcijsko zavarovanje vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije / kavcijskega zavarovanja strinjal, da se izvajalcu (prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka / zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije / kavcijskega zavarovanja.

Ta garancija / kavcijsko zavarovanje ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko / zavarovalnico rešuje stvarno in pristojno krajevno sodišče.

Banka / zavarovalnica

(žig in podpis)

## IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA odpravo napak v Garancijskem roku

**PONUDNIK:**

**NAROČNIK:** **PGD Velenje, Žarova cesta 2, 3320 Velenje SLOVENIJA**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO

* da bomo pridobili bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV;
* da bomo bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah naročniku predložili ob izročitvi in prevzemu vozila.

Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Upravičenec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Garancija št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V skladu s pogodbo za **NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25,** (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum, ...), sklenjeno med **PGD VELENJE, Žarova cesta 2, 3320 Velenje, SLO** in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv izvajalca) za izvedbo del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR, je izvajalec dolžan po izročitvi in prevzemu del v garancijskem roku odpravljati vse napake na vgrajenih proizvodih in opremi (reklamacije), skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor naročnika garancije, izplačali znesek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR, če prodajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. Originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št………/………….

Ta garancija velja vsaj še 30 (trideset) dni po poteku splošnega garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Banka

(žig in podpis)

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELENJE, Žarova cesta 2, 3320 Velenje, SLOVENIJA**

**ki ga zastopa predsednik Karli PRIVŠEK**

**Matična številka: 5008310**

**TRR, št.: SI56 0242 6001 8922 712**

**ID za DDV: 74538730**

**(v nadaljevanju: naročnik)**

in

**Izvajalec:**

Št. transakcijskega računa:

ID za DDV št.: SI

Matična številka:

ki ga zastopa direktor ………………..,

v nadaljevanju kot izvajalec

*(v nadaljevanju: izvajalec)*

*skleneta*

**POGODBO O NAKUPU GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25**

**ŠT.: 01/2015**

**PREDMET POGODBE**

1. **člen**

Predmet te pogodbe je **NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25**. Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega naročila po odprtem postopku št. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, št. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, izvedenega na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju.

1. **člen**

Izvajalec bo izvršil dobavo GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25.

**ROKI DOKONČANJA DEL**

1. **člen**

Izvajalec bo gasilsko vozilo GVC 16/25 dostavil najkasneje v 365 dneh po podpisu pogodbe.

**CENA DEL**

1. **člen**

Skupna pogodbena vrednost znaša brez DDV: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

DDV po stopnji 22 % znaša: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR

**Skupna vrednost pogodbenih del z DDV znaša: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR**

**PLAČILA**

1. **člen**

Izvajalec bo naročniku izstavljal posamezne situacije. Izdana situacija se potrjuje s prevzemnim zapisnikom. Situacije se izdajo po:

* prevzemu podvozja: do 180 dni po podpisu pogodbe - 25% vrednosti celotnega vozila
* prevzemu celotnega vozila: do 365 dni po podpisu pogodbe - 75 % vrednosti celotnega vozila

Do 25% pogodbene vrednosti se plačilo izvede po situaciji. Zadnjih 75% od pogodbene vrednosti se plača po prevzemu vozila.

Situacijo naročnik izplača v nespornem znesku na transakcijski račun izvajalca, ki je naveden na izstavljeni situaciji.

V kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega, se ponudba izloči.

Rok plačila je 30. dan in prične teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljene situacije.

Na situacijah mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana.

**POGODBENA KAZEN**

1. **člen**

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnika spoštoval pogodbene roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pol procenta (0,5 %) od skupne pogodbene vrednosti (z DDV) za vsak dan zamude, vendar največ deset procentov (10 %) od skupne pogodbene vrednosti (z DDV).

Za uveljavljanje pogodbene kazni lahko naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v 8 (osmih) dneh od izstavitve.

Izvajalec je dolžan plačati pogodbeno kazen le v primeru, če je za zamudo kriv sam. V primeru škode vsaka stranka odgovarja drugi po načelih splošne odškodninske odgovornosti.

**DELOVNA SILA**

1. **člen**

Izvajalec je dolžan vsa naročila in dobavo opreme izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec sme podizvajalca po lastni izbiri vključiti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dobavo opreme po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o opremi ki jo bo dobavil podizvajalec,

- podatke o roku dobave opreme,

- soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu,

- pooblastilo naročniku za plačilo dobavljene opreme neposredno podizvajalcu.

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnika.

**PREVZEM OPRAVLJENIH DEL**

1. **člen**

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del javiti naročniku in predati naslednjo dokumentacijo:

* potrdilo, da je vozilo izdelano skladno s tipizacijo GZS;
* potrdilo o opravljeni drugostopenjski homologaciji;
* garancijske liste opreme;
* potrjene dobavnice o izvedenem prevzemu opreme.

**JAMSTVO ZA NAPAKE IN SOLIDNOST DOBAVLJENE OPREME**

1. **člen**

Za dobavljeno opremo in proizvode veljajo naslednji garancijski roki:

- za podvozje najmanj dve leti,

- za nadgradnjo najmanj tri leta.

1. **člen**

Izvajalec jamči za napake in solidnost dobavljene opreme po zakonsko določenih pogojih.

1. **člen**

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odstraniti preostali material in odvečno opremo nastalo pri dobavi nove opreme (embalažo v kateri je bila dostavljena oprema).

**FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

1. **člen**

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 10 dni od podpisa pogodbe bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah v višini 10 % končne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo vsaj še trideset dni po preteku veljavnosti te pogodbe.

Naročnik bo finančno zavarovanje unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v tej pogodbi.

Če med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora ponudnik v roku deset (10) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo oz. podaljšano bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah s spremenjeno višino garantiranega zneska oz. s spremenjenim rokom veljavnosti, v skladu s spremembo pogodbe.

**FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

1. **člen**

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ob izročitvi in prevzemu vozila, in sicer v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja garancije mora biti za trideset (30) dni daljši kotsplošni garancijski rok. V primeru, da izvajalec ne predloži garancije, naročnik ne potrdi računa oz. unovči garancijo za dobro izvedbo del ter to vrednost obdrži kot zadržani znesek do poteka garancijskega roka.

**ODGOVORNOST**

1. **člen**

Izvajalec je v celoti odgovoren za ukrepe varstva in zdravja pri delu po določilih Zakona o varnosti in zdravju pri delu in veljavnih podzakonskih predpisih. Prav tako mora upoštevati vse ukrepe za varstvo okolja po Zakonu o varstvu okolja in veljavne podzakonske predpise za specifično delo.

**RAVNANJE Z ODPADKI**

1. **člen**

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov.

**16. člen**

Glede vseh vprašanj, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

**PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

**17. člen**

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

* pridobitev posla ali
* za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
* za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
* za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

**ODSTOP OD POGODBE**

**18. člen**

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:

* izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje,
* se ugotovi, da dobavljena oprema ni v skladu z dano ponudbo,
* izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem,
* izvajalec brez pisnega soglasja naročnika prenese terjatve na drugega upnika.

V primeru odstopa pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati.

Naročnik od pogodbe odstopi z enostransko pisno izjavo.

**VIŠJA SILA**

**19. člen**

Višja sila so izredne in nepredvidene okoliščine in dogodki, ki nastopijo po sklenitvi te pogodbe brez volje pogodbenih strank in vplivajo na izpolnitev te pogodbe. Za višjo silo se štejejo zlasti: udar strele, žled, neurje, povodenj, potres, požar, epidemije, vojno stanje, karantenske omejitve, trgovske blokade in ukrepi oblasti ter drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti.

O nastopu okoliščin ali dogodkov, ki pomenijo višjo silo, mora pogodbena stranka, ki je zaradi višje sile prizadeta, takoj obvestiti drugo pogodbeno stranko.

Med trajanjem višje sile mora izvajalec zagotoviti izvajanje minimalnih del za izredne razmere.

Nastop višje sile oprošča naročnika in izvajalca izpolnitve obveznosti za čas trajanja višje sile, prav tako ju oprošča obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v času trajanja višje sile.

Izvajalec mora v času ko je vozilo oz. so posamezni deli vozila v njegovi posesti z njimi ravnati kot dober gospodar in je odgovoren za kakršnokoli škodo, nastalo s strani izvajalca ali tretje osebe. Do končnega prevzema vozila s strani naročnika, bremeni odgovornost naključnega uničenja izvajalca.

**POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK**

**20. člen**

Predstavnik izvajalca je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Odgovorna oseba izvajalca po tej pogodbi je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik naročnika je Karli Privšek.

**REŠEVANJE SPOROV**

**21. člen**

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno.

Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali s predložitvijo spora v mediacijo.

**KONČNA DOLOČILA**

**22. člen**

Morebitne spremembe te pogodbe so možne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pogodba je sklenjena in prične veljati, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in ko izvajalec naročniku izroči ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena v treh izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda in izvajalec enega.

Priloga: predračun, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

V Velenju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Velenju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IZVAJALEC:** |  | **NAROČNIK:**  **PGD VELENJE**  **Karli Privšek** |
|  |  |  |