|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Zaporedna številka javnega naročila: | **JNMV-0257/2012-NAR** |
| Datum: | **13.3.2012** |

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Predmet javnega naročila: **Preprojektiranje PZI za sanacijo plazu nad JP 950 750 v Podkraju (Šteharnik) in izdelava geološkega poročila za rekonstrukcijo LC 450 070 - odsek Cesta na vrtače**

Vrsta postopka: **evidenčni postopek**

Rok za predložitev ponudb je do **21. 3. 2012 .**

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

**Navodila za izdelavo ponudbe:**

1. Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja. Za katere ni potrebno objaviti javnega razpisa.
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.
3. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
4. Ponudba mora biti veljavna 30 dni**.**
5. Rok plačila je **30. dan** in začne teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Lokacija prevzema/izvedbe: **Na naslov naročnika.**
6. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba **Gašper KOPRIVNIKAR.**
7. Načini oddaje ponudb:
8. Pisno na naslov: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 VELENJE, sprejemna pisarna MOV, soba št. 10, ki se nahaja v kletni etaži Mestne občine Velenje.
9. Po faksu: **03 8961 641**
10. Po e-mailu: [**gasper.koprivnikar@velenje.si**](mailto:gasper.koprivnikar@velenje.si)ali [info@velenje.si](mailto:info@velenje.si)
11. Osebno, v tajništvu Urada za komunalne dejavnosti ali pri skrbniku JN

Pripravil skrbnik JN: Gašper KOPRIVNIKAR

Vodja JN: Anton BRODNIK

**Specifikacija – predračun naročila:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. | Predmet | količina | EM |
| 1. | **Preprojektiranje PZI za sanacijo plazu nad JP 950 750 v Podkraju (Šteharnik) in izdelava geološkega poročila za rekonstrukcijo LC 450 070 - odsek Cesta na vrtače** | 1 | Kpl. |

**Kratek opis naročila:**

Izbrani izvajalec bo moral:

1. preprojektirati izdelan »PZI za sanacijo plazu Šteharnik, št. projekta: 1/2011«, ki ga je v septembru 2011 izdelalo podjetje BLAN d.o.o., Mozirje. PZI predvideva na odseku JP 950 751 pokopališče - Jemej se v dolžini 115.00 m rekonstrukcijo obstoječega vozišča z razširitvijo vozišča iz 2.60 m na 3.50 m, za varovanje roba vozišča javne poti pa zaradi plazovitega terena, izvedbo kamnite zložbe v dolžini L=105.90 m, od km 0+065,69 do km 0+179,91. Zaradi preobsežne sanacije je potrebno predvideti možnost fazne sanacije, po odsekih
2. izdelava geološkega poročila za rekonstrukcijo LC 450 070 - odsek Cesta na vrtače od km 0+4100 do km 0+4403 (4 kom DPM in 1 kpl izdelava analize stabilnosti in izdelava poročila).

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na osnovi naslednjih meril:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Št: | Merilo | Udeležba |
| 1. | Najnižja cena | 100% |

Predviden rok izbire je 22. 3. 2012.