|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Zaporedna številka javnega naročila: | **JNMV-0270/2012-POG** |
| Datum: | **15.3.2012** |

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Predmet javnega naročila: **Sanacija plazu Korun**

Vrsta postopka: enostavni postopek

Rok za predložitev ponudb je do **27.3.2012 .**

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

**Navodila za izdelavo ponudbe:**

1. Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja.
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.
3. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
4. Ponudba mora biti veljavna 30 dni.
5. Rok plačila je **30. dan** in začne teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Lokacija prevzema/izvedbe: **Na naslov naročnika.**
6. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba **Gašper KOPRIVNIKAR.**
7. Načini oddaje ponudb:
8. Pisno na naslov: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 VELENJE, sprejemna pisarna MOV, soba št. 10, ki se nahaja v kletni etaži Mestne občine Velenje.
9. Po faksu: 03 8961 654
10. Po e-mailu: gasper.koprivnikar@velenje.si ali info@velenje.si
11. Osebno, v tajništvu Urada za komunalne dejavnosti ali pri skrbniku JN.

Pripravil skrbnik JN: **Gašper KOPRIVNIKAR**

Vodja JN: **Anton BRODNIK**

**Specifikacija - Predračun naročila:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Šifra** | **OPIS DELA** | **Enota** | **Količina** | **Cena** | **VREDNOST** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **1.0** | **PREDDELA** |  |  |  |  |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   | 1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličene trase | km | 0,41 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | 2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 6,00 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | **1.0** | **PREDDELA SKUPAJ:** |   |   |   |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   | **2.0** | **Betonska greda in uvrtani piloti** |   |   |   |  |
|   |  |  |   |   |   |  |
|   | **1** | Strojni izkopi v zemljini III. in IV. kategorije, vključno z nakladanjem in prevozom na deponijo na razdalji 5 km | m3 | 2,50 |   |  |
|   |  |   |   |   |   |  |
|   | **2** | Dobava in vgradnja tamponskega nasutja | m3 | 0,80 |   |  |
|   |  |   |   |   |   |  |
|   | **3** | Vrtanje vrtin | m | 119,00 |   |  |
|   |  |   |   |   |   |  |
|   | **4** | Dobava in vgradnja armaturnih palic | kg | 4.600,00 |   |  |
|   |  |   |   |   |   |  |
|   | **5** | Dobava in vgradnja injetirne mase | m3 | 8,50 |   |  |
|   |  |   |   |   |   |  |
|   | **6** | Dobava in vgradnja betona C25/30 | m3 | 4,10 |   |  |
|   |  |   |   |   |   |  |
|   | **7** | Dobava in vgradnja armaturne mreže | kg | 180,00 |   |  |
|   |  |   |   |   |   |  |
|   | **8** | Dobava, postavitev in odstranitev opaža | m2 | 10,50 |   |  |
|   |  |   |   |   |   |  |
|   | **9** | Prestavilo vrtalne garniture |   | 1,00 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|  | **2.0** | **BETONSKA GREDA IN UVRTANI PILOTI SKUPAJ:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.0** | **DRENAŽNO REBRO** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | 2. | Strojni izkopi v zemljini III. kategorije, vključno z nakladanjem in prevozom na deponijo na razdalji 2 km za drenažno rebro | m3 | 280,00 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | 2 | Dobava in vgradnja betona za muldo | m3 | 1,40 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | 3 | Dobava cevi in izvedba odvoda vod s cevjo Ø 150 mm na posteljici | m | 20,00 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | 4 | Dobava in vgradnja drenažnega zasipa (16-32 mm) | m3 | 240,00 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | 5 | Zasip z izkopanim materialom | m3 | 83,00 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | 6 | Dobava in izdelava zbirnega jaška DN 80 globine 5,0 m (točka 3 priloga 4) | m | 5,00 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | 8 | Dobava cevi in izvedba odvoda vod s cevjo Ø 150 mm na posteljici z obsipom iz jaška do obcestnega jaška | m | 10,00 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|  | **3.0** | **DRENAŽNO REBRO SKUPAJ :** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.0** | **ZAKLJUČNA DELA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Izravnava in urejanje poškodovanih površin, humuziranje in zatravitev, ureditev dvorišča | m | 600,00 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.0** | **ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ** |  |  |  |  |
|   |  |  |   |  |  |  |
|  | **5.0** | **TUJE STORITVE** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Izdelava PID | kos | 1 |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  | 2 | Geomehanski nadzor | ura | 20 |   |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  | **5.0** | **TUJE STORITVE SKUPAJ** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACIJA**  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |
|  | 1.0 | PREDDELA |   |   |   |  |
|  | 2.0 | BETONSKA GREDA IN UVRTANI PILOTI |   |  |
|  | 3.0 | DRENAŽNO REBRO |  |  |   |  |
|  | 4.0 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |   |  |
|   | 5.0 | TUJE STORITVE |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  |
|  |  | **SKUPAJ :** |  |  |  |  |
|  |  | **DDV 20%** |  |  |  |  |
|  |  | **VSE SKUPAJ :** |  |  |  |  |

Popis se lahko pošlje tudi v excelu.

**Kratek opis naročila:**

Sanacija plazu Korun v Lipju, v skladu s priloženim popisom in Geološkim poročilom s predlogom sanacije; BLAN d.o.o., št. projekta: GM – 32/2011, februar 2011.

Sanacija se bo financirala v skladu s Pravilnikom o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte (Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 25/09), pri čemer bo naročnik, Mestna občina Velenje sofinancirala 30 % vrednosti, 70 % pa lastnik hiše (Korun) – pripravila se bo tripartitna pogodba.

Dodatna pojasnila, informacije ter morebitni ogled je možno dobiti/dogovoriti pri skrbniku JN.