|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Zaporedna številka javnega naročila: | **JNMV-0940/2013-POG** |
| Datum: | **16.9.2013** |

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Predmet javnega naročila: **Obnova fasade na objektu Doma KS Stara vas**

Vrsta postopka: **evidenčni postopek**

Rok za predložitev ponudb je do 26. septembra 2013.

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

**Navodila za izdelavo ponudbe:**

1. Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku pri katerih se ZJN-2 ne uporablja. Za katere ni potrebno objaviti javnega razpisa.
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.
3. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
4. Ponudba mora biti veljavna do30. Oktobra 2013.
5. Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Lokacija prevzema/izvedbe: **Na naslov naročnika.**
6. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba **Bojan PRELOVŠEK.**
7. Načini oddaje ponudb:
8. Pisno na naslov: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 VELENJE, sprejemna pisarna MOV, soba št. 10, ki se nahaja v kletni etaži Mestne občine Velenje.
9. Po faksu: **03 8961 654**
10. Po e-mailu: **bojan.prelovsek@velenje.si** ali [info@velenje.si](mailto:info@velenje.si)

Pripravil skrbnik JN: Bojan PRELOVŠEK

Vodja JN: Alenka REDNJAK

**Specifikacija – predračun naročila:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Predmet | Cena na enoto brez DDV | Količina | Znesek skupaj brez DDV (cena brez DDV x količina) | Znesek DDV | Znesek skupaj z DDV(cena z DDV x količina) |
|  | **Obnova fasade na objektu Doma KS Stara vas** |  | 1 |  |  |  |
| 1. | Dobava in izdelava toplotne fasade stiropor deb. 14cm, kompletno z enim barvnim zaključnim slojem, akrilni glajeni, 2mm |  | 200 m2 |  |  |  |
| 2. | Dobava, montaža in odstranitev fasadnega odra za izvedbo fasade |  | 290 m2 |  |  |  |
| 3. | Sidranje nove fasade |  | 200 m2 |  |  |  |
| 4. | Dobava in montaža PVC vogalnikov - pravokotnih |  | 150 m2 |  |  |  |
| 5. | Dobava in vgrajevanje novih polic |  | 22 m |  |  |  |
| 6. | Premaz napuščev 2x |  | 55 m2 |  |  |  |
| 7. | Potrebne zaščite tal in oken |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |