|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Zaporedna številka javnega naročila: | **JNMV-1122/2013-NAR** |
| Datum: | **25.10.2013** |

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Predmet javnega naročila: **RUŠITEV KIOSKA - Zidanškova ulica**

Vrsta postopka: **evidenčni postopek**

Rok za predložitev ponudb je do 4.11.2013.

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

**Navodila za izdelavo ponudbe:**

1. Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku pri katerih se ZJN-2 ne uporablja. Za katere ni potrebno objaviti javnega razpisa.
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.
3. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
4. Ponudba mora biti veljavna do **4.12.2013**
5. Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Lokacija prevzema/izvedbe: **Na naslov naročnika.**
6. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba **Natalija PETRIČ.**
7. Načini oddaje ponudb:
8. Pisno na naslov: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 VELENJE, sprejemna pisarna MOV, soba št. 10, ki se nahaja v kletni etaži Mestne občine Velenje.
9. Po faksu: **03 8961 654**
10. Po e-mailu: **natalija.petric@velenje.si**

Pripravil skrbnik JN: Natalija PETRIČ

Vodja JN: Alenka REDNJAK

**Specifikacija – predračun naročila:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Predmet | Cena na enoto brez DDV | Količina | Znesek skupaj brez DDV (cena brez DDV x količina) | Znesek DDV | Znesek skupaj z DDV(cena z DDV x količina) |
| 1. | RUŠITEV KIOSKA - Zidanškova ulica |  | 1 |  |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |

Kratek opis naročila:

* Zavarovanje gradbišča z zaščitno ograjo, postavitev opozorilnih znakov – po končanem delu odstranitev.
* Izvedba rušitve pritličnega kioska in odstranitev notranje opreme. Rušitev AB temeljne plošč in plošče pred vhodom. Odvoz odpada na deponijo in odvoz kioska na mesto hranjenja – Koroška cesta.
* Ureditev prostora na mestu porušenega objekta – dovoz zemlje ter grobo in fino planiranje.